|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Бюро радиосвязи (БР)** | | |
| Циркулярное письмо **CCRR/59** | | 14 августа 2017 года |
|  | | |
|  | | |
| **Администрациям Государств – Членов МСЭ** | | |
|  | | |
|  | | |
| Предмет: | **Проект Правил процедуры, отражающих изменения в Приложении 17 к Регламенту радиосвязи** | |

На своем 75-м собрании (17‒21 июля 2017 г.) Радиорегламентарный комитет рассмотрел последствия изменений в Приложении 17 к Регламенту радиосвязи, вступивших в силу с 1 января 2017 года, на существующие Правила процедуры и принял решение включить проект измененного Правила процедуры по п. **11.14** в Список предлагаемых Правил процедуры ([см. Пересмотр 6 Документа RRB16‑2/3](http://www.itu.int/md/R16-RRB16.2-C-0003/en)), который должен быть рассмотрен на 76-м собрании РРК.

Вследствие этого Бюро подготовило проект измененного Правила процедуры (см. Приложение).

В соответствии с п. **13.17** Регламента радиосвязи перед тем как проект этого Правила процедуры будет представлен в РРК согласно п. **13.14**, он предоставляется в распоряжение администраций для направления замечаний. Как указано в п. **13.12A** *d)* Регламента радиосвязи, любые замечания, которые Вы пожелаете представить, должны быть получены Бюро не позднее **9 октября 2017 года**, для того чтобы они были рассмотрены на 76-м собрании РРК, запланированном на 6–10 ноября 2017 года. Замечания следует направлять по телефаксу: +41 22 730 5785 или электронной почтой по адресу: [brmail@itu.int](mailto:brmail@itu.int).

Франсуа Ранси  
Директор

ПРИЛОЖЕНИЕ

Правила, касающиеся СТАТЬИ 11 РР

MOD

**11.14**

1 Данное положение оговаривает, помимо прочего, что частотные присвоения судовым станциям и подвижным станциям других служб не заявляются в соответствии со Статьей **11**. С другой стороны, положения п. **11.2** оговаривают условия, согласно которым приемные станции должны быть заявлены в Бюро. Таким же образом, положения п. **11.9** оговаривают условия, согласно которым сухопутная станция для приема сообщений подвижных станций должна быть заявлена в Бюро. Объединяя условия всех этих положений, Комитет пришел к заключению, что в Бюро не должны заявляться следующие категории:

– всемирные частоты для использования судовыми и береговыми ОБП радиотелефонными станциями в симплексном (одночастотном) режиме и для двусторонней межсудовой (двухчастотной) связи с частотным разнесением (частоты указаны в подразделе B раздела I Части B Приложения **17**);

– всемирные рабочие частоты для судовых станций, оборудованных системами узкополосной буквопечатающей телеграфии и передачи данных на основе непарных частот (частоты указаны в разделе III Части B Приложения **17**).

2 Если частоты, указанные в § 1, выше, используются другими службами и/или для целей, отличных от определенных Регламентом радиосвязи, они должны быть заявлены согласно соответствующим положениям Статьи **11** и, в отдельных случаях, согласно положениям п. **4.4**.

3 Принимая во внимание, что все передачи в воздушной подвижной (R) и (OR) службах в ВЧ полосах частот исключительного пользования осуществляются в одночастотном симплексном режиме работы, использование соответствующей частоты надлежащим образом обеспечивается посредством заявления передающей воздушной станции, и при этом нет необходимости в заявлении соответствующей приемной станции (для приема передач от станций на борту воздушных судов). В связи с этим Комитет поручил Бюро не принимать никаких заявок на частотные присвоения, связанные с приемными воздушными станциями в полосах, регламентируемых Приложениями **26** и **27**.

**Основания**: ВКР-12 утвердила пересмотр Приложения 17, который вступил в силу 1 января 2017 года, см. Дополнение 2 к Приложению 17.

Текущая версия Приложения 17 больше не содержит три категории частот, показанные выше как удаленные, которые ранее предназначались только для передачи судовых станций и поэтому не должны были заявляться. Эти три категории были заменены передачей данных как с береговых, так и с судовых станций. Следовательно, эти частоты могут заявляться в соответствии с положениями п. **11.2** и должны быть удалены из Правила процедуры по п. **11.14**.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_