|  |  |
| --- | --- |
| **جمعية الاتصالات الراديوية (RA‑15)****جنيف، 30-26 أكتوبر 2015** |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 5للوثيقة RA15/PLEN/34-A |
|  | 13 أكتوبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
| المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT) |
| ال‍موافقة على مشروع مراجعة التوصية ITU-R M.1036-4 |
| ترتيبات الترددات لأغراض تنفيذ المكون الأرضي في الاتصالات المتنقلة الدولية في النطاقات المحددة للاتصالات المتنقلة الدولية في لوائح الراديو (RR) |

# 1 مقدمة

أرسل رئيس لجنة الدراسات 5 مشروع مراجعة التوصية ITU-R M.1036-4 بشأن "ترتيبات الترددات لأغراض تنفيذ المكون الأرضي في الاتصالات المتنقلة الدولية في النطاقات المحددة للاتصالات المتنقلة الدولية في لوائح الراديو" إلى جمعية الاتصالات الراديوية للموافقة عليه (الوثيقة [5/1008](http://www.itu.int/md/R12-SG05-RP-1008/en)).

# 2 معلومات أساسية

تتضمن مراجعات التوصية ITU-R M.1036-4 ترتيبات الترددات الجديدة A7-A11 في النطاق MHz 960‑694 الواردة في القسم 2، فضلاً عما يرد في القسم 3 من ترتيب‍ي الترددات الجديدين B6 وB7 وتوسعة للترتيبين القائمين B3 وB5 في النطاق MHz 2 200‑1 710.

وترى أوروبا أهمية بالغة في الموافقة على مشروع المراجعات المقترحة في القسم 2 من التوصية ITU-R M.1036-4، على النحو الوارد في الوثيقة [5/213(Rev.1)](http://www.itu.int/md/R12-SG05-C-0213/en)، قبل انعقاد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 (WRC-15) من أجل توفير التوجيه السليم بشأن ترتيبات الترددات لبلدان الإقليم 1، وفق تصنيف الاتحاد، التي ستشرع في عملية ترخيص النطاق MHz 700 بعد المؤتمر WRC-15 أو التي تضع خططاً لإدخال الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) في هذا النطاق. فقد يبعث أي تأخير في هذه العملية على الشك بشأن تيسر المعدات والتنسيق الإقليمي، ويرتد أيضاً ضد الإطار التنظيمي اللازم لانتقال الخدمات القائمة بسرعة وكفاءة وتنفيذ شبكات الاتصالات المتنقلة الدولية.

وتقف أوروبا على الحياد فيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت مراجعة التوصية ITU-R M.1036-4 ينبغي أن تشمل ترتيبات الترددات للنطاقين التردديين MHz 2 010‑1 980 وMHz 2 200‑2 170. وفي هذا الصدد، تمكن الإشارة إلى أن عدداً من إدارات المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات قد نفذت القرار ECC/DEC/(06)09 الذي سمى النطاقين MHz 2 010‑1 980 وMHz 2 200‑2 170 كي تستخدمهما الأنظمة في الخدمة المتنقلة الساتلية بما فيها تلك التي يتممها مكون أرضي تكميلي. ومن شأن النشر المستقل لمكونات أرضية وساتلية للاتصالات المتنقلة الدولية حول GHz 2 أن يحتاج إلى مزيد من التنسيق.

# 3 مقترح

تقترح أوروبا:

’1‘ أن توافق جمعية الاتصالات الراديوية على إدراج ترتيبات الترددات A7 إلى A11 للنطاق MHz 790‑694 في مراجعة التوصية ITU-R M.1036-4؛

’2‘ أن تسعى جمعية الاتصالات الراديوية لوضع أفق مستقبلي بشأن كيفية معالجة المقترحات الخاصة بالنطاقين MHz 2 010‑1 980 وMHz 2 200‑2 170.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_