|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2–27 ноября 2015 года** |  |
| **МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ** |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Дополнительный документ 4 к Документу 8(Add.23)-R** |
|  | **5 июня 2015 года** |
|  | **Оригинал: русский** |
|  | |
| Общие предложения Регионального содружества в области связи | |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ | |
|  | |
| Пункт 9.1(9.1.4) повестки дня | |

9 рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи в соответствии со Статьей 7 Конвенции:

9.1 о деятельности Сектора радиосвязи в период после ВКР-12;

9.1(9.1.4) Резолюция **67 (ВКР-12)** "Обновление и реорганизация Регламента радиосвязи"

Введение

АС РСС поддерживают внесение изменений в Регламент радиосвязи, касающиеся удаления неиспользуемых сокращений в п. **2.1** Статьи **2** и модификации названий Статей **37**, **39**, **40**, **42**, **43**, **44**, **47**, **49**, **50**, **52** и **53** для наилучшего отражения смысла этих статей.

АС РСС считают, что предлагаемые изменения не приведут к изменению содержания пересматриваемых положений Регламента радиосвязи.

Администрации связи РСС поддерживают нижеприведенные примеры регуляторных текстов, содержащиеся в разделах 6/9.1.4/4.1 и 6/9.1.4/4.2 Отчета ПСК, одновременно с упразднением Резолюции **67 (ВКР-12)**.

Предложения

СТАТЬЯ 2

Номенклатура

Раздел I – Диапазоны частот и длин волн

MOD RCC/8A23A4/1

2.1Радиочастотный спектр подразделяется на девять диапазонов частот, которые обозначаются целыми числами в возрастающем порядке в соответствии с нижеследующей таблицей. Поскольку единицей измерения частоты является герц (Гц), то частоты выражаются:

– в килогерцах (кГц) – до 3000 кГц включительно;

– в мегагерцах (МГц) – выше 3 МГц до 3000 МГц включительно;

– в гигагерцах (ГГц) – выше 3 ГГц до 3000 ГГц включительно.

Однако если применение этих правил вызывает значительные затруднения, например, в связи с заявлением и регистрацией частот, списками частот и связанными с ними вопросами, то допустимы целесообразные отклонения от указанных правил1.     (ВКР-07)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер диапа-зона | Условное обозначение | Диапазон частот (исключая нижний предел, включая верхний предел) | Соответствующее метрическое подразделение |  |
| 4 | ОНЧ (VLF) | 3–30 кГц | Мириаметровые волны |  |
| 5 | НЧ (LF) | 30–300 кГц | Километровые волны |  |
| 6 | СЧ (MF) | 300–3 000 кГц | Гектометровые волны |  |
| 7 | ВЧ (HF) | 3–30 МГц | Декаметровые волны |  |
| 8 | ОВЧ (VHF) | 30–300 МГц | Метровые волны |  |
| 9 | УВЧ (UHF) | 300–3 000 МГц | Дециметровые волны |  |
| 10 | СВЧ (SHF) | 3–30 ГГц | Сантиметровые волны |  |
| 11 | КВЧ (EHF) | 30–300 ГГц | Миллиметровые волны |  |
| 12 |  | 300–3 000 ГГц | Децимиллиметровые волны |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – "Диапазон N" (N = номер диапазона) охватывает от 0,3 × 10N Гц до 3 × 10N Гц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Приставки: к = кило (103), M = мега (106), Г = гига (109). | | | | |

**Основания**: Удаление неиспользуемых сокращений.

MOD RCC/8A23A4/2

СТАТЬЯ 37

Дипломы операторов в воздушных службах

**Основания**: Модификация названия для наилучшего отражения смысла этой Статьи.

MOD RCC/8A23A4/3

СТАТЬЯ 39

Инспектирование станций в воздушных службах

**Основания**: Модификация названия для наилучшего отражения смысла этой Статьи.

MOD RCC/8A23A4/4

СТАТЬЯ 40

Часы работы станций в воздушных службах

**Основания**: Модификация названия для наилучшего отражения смысла этой Статьи.

MOD RCC/8A23A4/5

СТАТЬЯ 42

Условия, которые должны соблюдаться станциями в воздушных службах

**Основания**: Модификация названия для наилучшего отражения смысла этой Статьи.

MOD RCC/8A23A4/6

СТАТЬЯ 43

Особые правила, касающиеся использования частот в воздушных службах

**Основания**: Модификация названия для наилучшего отражения смысла этой Статьи.

MOD RCC/8A23A4/7

СТАТЬЯ 44

Порядок приоритета сообщений в воздушных службах

**Основания**: Модификация названия для наилучшего отражения смысла этой Статьи.

MOD RCC/8A23A4/8

СТАТЬЯ 47

Дипломы операторов в морских службах

**Основания**: Модификация названия для наилучшего отражения смысла этой Статьи.

MOD RCC/8A23A4/9

СТАТЬЯ 49

Инспектирование станций в морских службах

**Основания**: Модификация названия для наилучшего отражения смысла этой Статьи.

MOD RCC/8A23A4/10

СТАТЬЯ 50

Часы работы станций в морских службах

**Основания**: Модификация названия для наилучшего отражения смысла этой Статьи.

MOD RCC/8A23A4/11

СТАТЬЯ 52

Особые правила, касающиеся использования частот в морских службах

**Основания**: Модификация названия для наилучшего отражения смысла этой Статьи.

MOD RCC/8A23A4/12

СТАТЬЯ 53

Порядок приоритета сообщений в морских службах

**Основания**: Модификация названия для наилучшего отражения смысла этой Статьи.

SUP RCC/8A23A4/13

РЕЗОЛЮЦИЯ 67 (ВКР-12)

Обновление и реорганизация Регламента радиосвязи

**Основания**: В связи с завершением исследований в данной Резолюции более нет необходимости.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_