|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)  جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 13 للوثيقة A-9(Add.21) |
|  | 18 سبتمبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  | |
| مقترحات أوروبية مشتركة | |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤتــمر | |
|  | |
| البنـد 7 من جدول الأعمال | |

7 النظر في أي تغييرات قد يلزم إجراؤها، وفي خيارات أخرى، تطبيقاً للقرار 86 (المراجَع في مراكش، (2002 لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن "إجراءات النشر المسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل لتخصيصات التردد للشبكات الساتلية"، وفقاً للقرار **86 (Rev.WRC‑07)** تيسيراً للاستخدام الرشيد والفعال والاقتصادي للترددات الراديوية وأي مدارات مرتبطة بها، بما فيها مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛

(np)7 المسألة np - إضافة حكم جديد إلى لوائح الراديو في عملية التبليغ

مقدمة

غالباً ما تطلب الإدارات المبلِّغة حالياً، بعد النظر بموجب الرقم 32A.11، تطبيق الرقم 41.11 لتخصيصات التردد ذات النتائج غير المؤاتية، لكي يتسنى لها تسجيل تخصيصات التردد في السجل الأساسي قبل انقضاء المهلة القانونية. وسيكون من الوجيه أن تتاح إمكانية التمييز، بعد النظر بموجب الرقم 32A.11، بين الحالات التي تعزى فيها النتائج غير المؤاتية إلى تخصيصات التردد التي يحتمل أنها تتسبب في تداخلات ضارة (عندما تعتبرها مقبولة) وتحصل بالتالي على نتيجة مؤاتية.

وتقترح أوروبا إضافة حكم جديد إلى لوائح الراديو يسمح للإدارات المبلِّغة، التي حصلت بعد النظر بموجب الرقم 32A.11 على نتائج غير مؤاتية بشأن تخصيصات تردد ما لسبب إلاّ أن احتمال التعرض لتداخلات ضارة ناجمة عن تخصيصات تردد أخرى يتجاوز معيار لوائح الراديو بينما احتمال التسبب في تداخلات ضارة ضعيف جداً، بإبلاغ المكب بأنها تقبل احتمال حدوث تداخلات ضارة وبناءً عليه، سيسجل المكب تخصيصات التردد في السجل الأساسي بنتيجة مؤاتية مع الإحالة هذا الحكم الجديد.

وبإدراج الحكم المقترح فيما يخص الحالات الوارد وصفها أعلاه، وبعد النظر بموجب الرقم 32A.11، ستكون الإدارة المبلغة قادرة على اتخاذ قرار كالتالي:

- إذا كانت الإدارة المبلِّغة ترى أن احتمال التداخلات الضارة التي تتعرض لها مقبول، فإنها تبلغ المكتب بذلك ثم تسجَّل تخصيصات التردد في السجل الأساسي بنتيجة مؤاتية مع الإحالة إلى هذا الحكم الجديد.

- - إذا كانت الإدارة المبلِّغة ترى أن احتمال التداخلات الضارة التي تتعرض لها غير مقبول، فسيبقي لها خيار أن تطلب إلى المكتب تطبيق الرقم 41.11، وتسجَّل تخصيصات التردد في السجل الأساسي بنتيجة غير مؤاتية مع الإحالة إلى الرقم 41.11 (الإجراء الحالي).

ولتطبيق هذا الحكم الجديد تطبيقاً صحيحاً، سيكون من اللازم أن تحدد النتيجة غير المؤاتية ما إذا كانت تستند غلى التداخلات الضارة المحتمل أن تخصيصات التردد قد سببتها أم إلى التداخلات الضارة المحتمل أن تخصيصات التردد قد تعرضت لها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآلية المقترحة لن تنطبق على الخدمات الفضائية فيما يتعلق بالتداخلات التي تتعرض لها خدمات الأرض.

المقترحات

المـادة 11

التبليغ عن تخصيصات التردد وتسجيلها1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، *7مكرراً* (WRC−12)

القسم II - تفحص بطاقات التبليغ وتسجيل تخصيصات التردد   
في السجل الأساسي

MOD EUR/9A21A13/1

41.11 بعد إعادة بطاقة التبليغ بموجب الرقم 38.11، وإذا أرادت الإدارة المبلغة أن تقدم البطاقة18*مكرراً* من جديد وأصرت على إعادة تفحصها، فإن المكتب يقوم بإدراج التخصيص في السجل الأساسي مع ذكر الإدارات التي شكلت تخصيصاتها أساس النتيجة غير المؤاتية (انظر أيضاً الرقم 42.11 أدناه)ADD np.(WRC-15)

ADD EUR/9A21A13/2

11.413 np بعد التفحص بموجب الرقم 32A.11، تكون النتيجة مع ذلك مؤاتية في حالة تخصيص ترددات لمحطة استقبال شريطة أن تذكر الإدارة المبلغة أنها تقبل التداخل الناجم عن التخصيص الذي شكل أساس النتيجة غير المؤاتية.(WRC-15)    .

الأسباب: السماح للإدارات المبلِّغة، التي حصلت بعد النظر بموجب الرقم 32A.11 على نتيجة غير مؤاتية لتخصيصات تردد ما لسبب إلا أن احتمال التعرض لتداخلات ضارة ناجمة عن تخصيصات تردد أخرى يتجاوز معيار لوائح الراديو بينما احتمال التسبب في تداخلات ضارة ضعيف جداً، بقبول احتمال التداخلات الضارة والتسجيل في السجل الأساسي بنتيجة مؤاتية.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_