|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 1للوثيقة 28(Add.9)-A |
|  | 16 سبتمبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  |
| مقترحـات إفريقيـة مشتركـة |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر |
|  |
| البنـد 1.9.1 من جدول الأعمال |

9.1 النظر وفقاً للقرار **758 (WRC‑12)** في:

1.9.1 إمكانية منح توزيعات جديدة للخدمة الثابتة الساتلية في نطاقي الترددات MHz 7 250‑7 150 (فضاء-أرض) وMHz 8 500‑8 400 (أرض-فضاء) رهناً بشروط التقاسم المناسبة؛

NOC AFCP/28A9A1/1

لوائح الراديو

الأسباب: إن توزيع النطاقين MHz 7 250-7 150 (فضاء-أرض) وMHz 8 500-8 400 (أرض-فضاء) من شأنه أن يضيف قيوداً إضافية على تشغيل خدمات الأرض (الخدمة الثابتة) ولا سيما في النطاق MHz 8 500-8 400 (أرض-فضاء).

SUP AFCP/28A9A1/2

القـرار 758 (WRC‑12)

التوزيعات للخدمة الثابتة الساتلية
والخدمة المتنقلة البحرية الساتلية في المدى GHz 8/7

الأسباب: إذا وافق المؤتمر على المقترح أعلاه، قد يصبح القرار 758 غير ضروري.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_