|  |  |
| --- | --- |
| **世界无线电通信大会（WRC-15） 2015年11月2-27日，日内瓦** |  |
| **国 际 电 信 联 盟** |  |
|  |  |
| **全体会议** | **文件 28 (Add.9)(Add.2)-C** |
|  | **2015年9月16日** |
|  | **原文：英文** |
|  | |
| 非洲共同提案 | |
| 有关大会工作的提案 | |
|  | |
| 议项1.9.2 | |

1.9 根据第**758**号决议**（WRC-12）**考虑：

1.9.2 根据相关研究结果，将7 375-7 750 MHz频段和8 025-8 400 MHz频段划分给卫星水上移动业务的可能性及额外的规则措施；

NOC AFCP/28A9A2/1

《无线电规则》

**理由：** 研究表明，8 025-8 400 MHz频段的FS和MMSS地球站之间需要317 km以上的大间距。

SUP AFCP/28A9A2/2

第758号决议（WRC-12）

在7/8 GHz频率范围内为卫星固定业务和  
卫星水上移动业务做出划分

**理由：** 如果大会同意以上提案，就有可能不再需要第758 号决议（WRC-12）。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_