|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15)Женева, 2–27 ноября 2015 года** |  |
| **МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ** |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Дополнительный документ 6к Документу 32(Add.21)-R** |
|  | **29 сентября 2015 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  |
| Общие предложения Азиатско-Тихоокеанского сообщества электросвязи |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ |
|  |
| Пункт 7(F) повестки дня |

7 рассмотреть возможные изменения и другие варианты в связи с Резолюцией 86 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции о процедурах предварительной публикации, координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям в соответствии с Резолюцией **86 (Пересм. ВКР-07)** в целях содействия рациональному, эффективному и экономному использованию радиочастот и любых связанных с ними орбит, включая геостационарную спутниковую орбиту;

7(F) Вопрос F – Изменения к Приложению **30B** к РР в отношении приостановки использования частотного присвоения, зарегистрированного в МСРЧ

Введение

Члены АТСЭ поддерживают единственный метод F, изложенный в Отчете ПСК, согласно которому требуется привести в соответствие Приложение 30B к РР, Статью 11 РР и Приложения 30 и 30A к РР в отношении приостановки использования частотного присвоения.

В случае если ВКР-15 примет дополнительные изменения к п. 11.49 РР и разделу 5.2.10 Приложений 30 и 30A к РР, ВКР-15 предлагается рассмотреть вопрос о согласовании положений Приложения 30B к РР, касающихся приостановки использования частотного присвоения, с этими изменениями.

Предложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 30B  (Пересм. ВКР-12)

Положения и связанный с ними План для фиксированной спутниковой службы в полосах частот 4500–4800 МГц, 6725–7025 МГц,
10,70–10,95 ГГц, 11,20–11,45 ГГц и 12,75–13,25 ГГц

MOD ASP/32A21A6/1

СТАТЬЯ 6     (Пересм. ВКР-12)

Процедуры для преобразования выделения в присвоение,
для введения дополнительной системы или для изменения
присвоения в Списке1, 2     (ВКР-07)

6.33

Если:

i) присвоение более не требуется; *или*

ii) присвоение, занесенное в Список и введенное в действие, было приостановлено на период, превышающий три года и завершающийся после даты истечения срока, указанного в § 6.31; *или*

iii) присвоение, занесенное в Список, не было введено в действие в течение восьми лет после получения Бюро соответствующей полной информации согласно § 6.1 (или продленного периода в случае продления согласно п. 6.31*bis*), за исключением присвоений, представленных новыми Государствами-Членами, когда применяются § 6.35 и 7.7,

Бюро должно:

*а)* опубликовать в Специальной секции ИФИК БР информацию об аннулировании соответствующих Специальных секций и присвоений, занесенных в Список Приложения **30В**;

*b)* если аннулированное присвоение является результатом преобразования выделения без изменений, восстановить выделение в Плане Приложения **30В**;

*c)* если аннулированное присвоение является результатом преобразования выделения с изменениями, восстановить выделение с теми же положением на орбите и техническими параметрами, что и у аннулированного присвоения, за исключением его зоны обслуживания, которая должна быть национальной территорией администрации, выделение которой восстанавливается; *и*

*d)* обновить эталонную ситуацию для выделений в Плане и присвоений в Списке.     (ВКР-12)

MOD ASP/32A21A6/2

СТАТЬЯ 8     (Пересм. ВКР-15)

Процедура заявления и регистрации в Справочном регистре
присвоений в плановых полосах частот для
фиксированной спутниковой службы11, 12     (ВКР-07)

8.17 В тех случаях когда использование частотного присвоения космической станции, зарегистрированного в Справочном регистре, приостанавливается на срок, превышающий шесть месяцев, заявляющая администрация должна как можно скорее, но не позднее чем через шесть месяцев после даты приостановки использования, информировать Бюро о дате приостановки использования. Когда зарегистрированное частотное присвоение вновь вводится в действие, заявляющая администрация должна как можно скорее информировать об этом Бюро. Дата повторного ввода в действиеADD 14*bis* зарегистрированного присвоения не должна превышать трех лет после даты приостановки использования. Если зарегистрированное частотное присвоение вновь не вводится в действие в течение трех лет после даты приостановки, Бюро аннулирует присвоение в Справочном регистре и применяет положения § 6.33.     (ВКР-15)

ADD ASP/32A21A6/3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

14*bis* Датой повторного ввода в действие частотного присвоения космической станции на геостационарной спутниковой орбите должна являться дата начала периода в девяносто дней, определенного ниже. Частотное присвоение космической станции на геостационарной спутниковой орбите должно рассматриваться как повторно введенное в действие, если космическая станция на геостационарной спутниковой орбите, имеющая возможность осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, развернута и удерживается в заявленной орбитальной позиции непрерывно в течение периода в девяносто дней. Заявляющая администрация должна информировать об этом Бюро в течение тридцати дней после окончания периода в девяносто дней.      (ВКР-15)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_