|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)  جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | المراجعة 1 للوثيقة 34-A |
|  | 15 سبتمبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  |  |
|  | |
| تايلاند | |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍م‍ر | |
|  | |

يسر إدارة تايلاند أن تتقدم بمقترحات تتناول بعض بنود جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015، سترد في إضافات إلى هذه الوثيقة، يقابل كل منها أحد بنود جدول الأعمال. وتؤيد تايلاند أيضاً عدداً من المقترحات التي أعدتها مجموعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات (APT) ومقترحات مشتركة ذات أهمية مشتركة أعدتها مع إدارات أخرى.

وترد المقترحات المفصلة في 5 إضافات إلى هذه المساهمة، إضافة واحدة لكل بند من جدول أعمال المؤتمر. وتتلخص المقترحات أدناه:

| الوثيقة | بند جدول الأعمال | المقترح |
| --- | --- | --- |
| الإضافة 4 | 4.1 | تأييد الأسلوب B الوارد في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر (لا تغيير في لوائح الراديو) |
| الإضافة 2 إلى الإضافة 6 | 2.6.1 | تأييد الأسلوب E2 الوارد في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر (بمنح توزيع إضافي للخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) في النطاق GHz 13,75‑13,45)  تأييد الأسلوب F2 الخيار B الوارد في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر (تعديل التوزيع الحالي للخدمة الثابتة الساتلية لدعم الوصلات الصاعدة لهذه الخدمة غير المقصورة على وصلات التغذية في الخدمة الإذاعية الساتلية في النطاق GHz 14,8‑14,5) مع تعديل (بقطر أدنى m 2,4 لهوائي المحطات الأرضية في الخدمة الثابتة الساتلية وعدم إدخال أي تغيير على القسم 4 من الملحق 1 بالتذييل 30A من لوائح الراديو) |
| الإضافة 8 | 8.1 | تأييد الأسلوب C الوارد في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر (بتعديل أحكام القرار 902 (WRC‑03) المتعلقة بالمحطات الأرضية الموجودة على متن السفن (ESV)) |
| الإضافة 22 | 8 | تعديل الأرقام 167.5 و167A.5 و221.5، و418.5 و481.5 من لوائح الراديو |
| الإضافة 23 إلى الإضافة 2 | 2.1.9 | تأييد الأسلوب 1C الوارد في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر (تطبيق عتبة كثافة تدفق القدرة (pdf) للنطاقين GHz 6/4 وGHz 10/11/12/14 فقط فيما يخص الشبكات الساتلية خارج قوس التنسيق) والخيار 2A الوارد في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر (خفض قوس التنسيق) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_