|  |  |
| --- | --- |
| **Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-15)Genève, 2-27 novembre 2015** |  |
| **UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS** |  |
|  |  |
| **SÉANCE PLÉNIÈRE** | **Document 39-F** |
|  | **7 octobre 2015** |
|  | **Original: anglais** |
|  |
| Norvège |
| Propositions pour les travaux de la conférence |
|  |
| Point 8 de l'ordre du jour |

8 examiner les demandes des administrations qui souhaitent supprimer des renvois relatifs à leur pays ou le nom de leur pays de certains renvois, s'ils ne sont plus nécessaires, compte tenu de la Résolution **26 (Rév.CMR-07)**, et prendre les mesures voulues à ce sujet;

ARTICLE 5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)

MOD NOR/39/1

5.291A *Attribution additionnelle:*dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Danemark, Estonie, Finlande, Liechtenstein, Pays-Bas, Rép. tchèque et Suisse, la bande 470**-**494 MHz est également attribuée au service de radiolocalisation à titre secondaire. Cette utilisation est limitée à l'exploitation des radars profileurs de vent, conformément à la Résolution **217** **(CMR‑97)**.     (CMR-15)

**Motifs:** Il n'est plus nécessaire de faire référence à la Norvège.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_