|  |  |
| --- | --- |
| **Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-15) Genève, 2-27 novembre 2015** |  |
| **UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS** |  |
|  |  |
| **COMMISSION 6** | **Révision 3 du Document 55-F** |
|  | **10 novembre 2015** |
|  | **Original: anglais** |
|  | |
| Mongolie | |
| PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE | |
|  | |
| Point 8 de l'ordre du jour | |

8 examiner les demandes des administrations qui souhaitent supprimer des renvois relatifs à leur pays ou le nom de leur pays de certains renvois, s'ils ne sont plus nécessaires, compte tenu de la Résolution **26 (Rév.CMR-07)**, et prendre les mesures voulues à ce sujet;

Introduction

Conformément à la Résolution 26 (Rév.CMR-07), l'Administration de la Mongolie a examiné les renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences et propose de supprimer le nom de la Mongolie figurant dans les renvois 5.428 et 5.430.

Propositions

ARTICLE 5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences  
(Voir le numéro 2.1)

MOD MNG/55/1

5.428 *Attribution additionnelle*:dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Kirghizistan et Turkménistan, la bande 3 100-3 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.     (CMR‑15)

**Motifs:** Le service de radionavigation n'est pas utilisé dans la bande 3 100-3 300 MHz en Mongolie. Il n'est donc plus nécessaire de faire référence à la Mongolie dans ce renvoi.

MOD MNG/55/2

5.430 *Attribution additionnelle*:dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Kirghizistan et Turkménistan, la bande 3 300**-**3 400 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.     (CMR-15)

**Motifs:** Le service de radionavigation n'est pas utilisé dans la bande 3 300-3 400 MHz en Mongolie. Il n'est donc plus nécessaire de faire référence à la Mongolie dans ce renvoi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_