|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 1للوثيقة 59-A |
|  | 13 أكتوبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  |
| جمهورية أذربيجان |
| مقترحات بشأن أعمال المؤت‍مر |
|  |
| البنـد 8 من جدول الأعمال |

8 النظر في طلبات الإدارات التي ترغب في حذف الحواشي الخاصة ببلدانها أو حذف أسماء بلدانها من الحواشي إذا لم تعد مطلوبة، وفقاً للقرار **26 (Rev.WRC−07)**، واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها؛

مقدمة

وفقاً للقرار 26 (Rev.WRC‑07)، قامت إدارة الاتصالات بجمهورية أذربيجان بمراجعة حواشي جدول توزيع نطاقات التردد وتقترح حذف اسم أذربيجان من الحاشية 55.5.

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

MOD AZE/59A1/1

55.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق 17‑14 kHz أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية على أساس أولي في البلدان التالية: أرمينيا والاتحاد الروسي وجورجيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان.(WRC-15)

الأسباب: لم تعد هناك ضرورة للإشارة إلى أذربيجان في هذه الحاشية.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_