|  |  |
| --- | --- |
| **世界无线电通信大会（WRC-15）2015年11月2-27日，日内瓦** |  |
| **国 际 电 信 联 盟** |  |
|  |  |
| **全体会议** | **文件 68(Add.2)-C** |
|  | **2015年10月16日** |
|  | **原文：法文** |
|  |
| 科特迪瓦（共和国） |
| 有关大会工作的提案 |
|  |
| 议项1.2 |

1.2 审查ITU-R根据第**232**号决议**（WRC-12）**开展的、有关1区移动业务（航空移动除外）使用694-790 MHz频段的研究结果并采取适当措施；

第232号决议（WRC-12）：1区内除航空移动以外的移动业务对694-790 MHz频段的使用及相关研究。

引言

根据WRC-12通过的第232号决议，694-790 MHz频段划分给1区移动业务（航空移动除外）使用。要求ITU-R从与此频段包括相邻频段内的现有业务的关系角度确定该划分适用的技术和规则条件。

在讨论此议程项目过程中出现了四个问题，ITU-R对这四个问题进行了研究，其中三个与科特迪瓦有关。

根据ITU-R的研究结果，科特迪瓦就问题B的意见是：MS适用的技术和规则条件涉及MS与BS的兼容性。

背景

GE06协定包含了保护广播业务所必需的技术和规则条款。就这一问题，ITU-R请成员国参照GE06协定的条款，并考虑ITU-R是否需要制定新的条款对其给予支持。

提案

 CTI/68A2/1

科特迪瓦就CPM报告方法2建议采取下列步骤：

− 适用 2006 日内瓦协定；

− 修订ITU-R M.1036建议书，以便将1区700 MHz的统一频率范围包含在内。

WRC-15制定一份新的ITU-R建议书，规定1区700 MHz频段中UE无用发射的限值。该建议书应写入《无线电规则》，使其具有强制性。

**理由：** 此项义务，特别是对制造商而言，意在保护694MHz以上的广播业务不受移动业务的干扰。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_