|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2–27 ноября 2015 года** |  |
| **МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ** |  |
|  |  |
| **КОМИТЕТ 5** | **Пересмотр 2 Документа 79-R** |
|  | **13 ноября 2015 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  | |
| Германия (Федеративная Республика), Австрия, Бельгия, Хорватия (Республика), Дания, Эстонская Республика, Франция, Италия, Латвийская Республика, Лихтенштейн (Княжество), Литовская Республика, Мальта, Польша (Республика), Румыния, Соединенное Королевство Великобритании и  Северной Ирландии, Швейцарская Конфедерация | |
| Предложения для работы конференции | |
|  | |
| Пункт 1.6 повестки дня | |

1.6 рассмотреть возможные дополнительные первичные распределения:

1.6.1 250 МГц фиксированной спутниковой службе (Земля-космос и космос-Земля) в диапазоне между 10 ГГц и 17 ГГц в Районе 1;

1.6.2 250 МГц в Районе 2 и 300 МГц в Районе 3 фиксированной спутниковой службе (Земля‑космос) в диапазоне 13−17 ГГц;

и рассмотреть регламентарные положения в отношении существующих распределений фиксированной спутниковой службе в каждом из диапазонов, учитывая результаты исследований МСЭ-R, в соответствии с Резолюциями **151 (ВКР-12)** и **152 (ВКР-12)**, соответственно;

Введение

Исследования возможных полос частот для новых первичных распределений фиксированной спутниковой службе в направлении Земля-космос в диапазоне частот 10−17 ГГц в Районе 1 и в диапазоне частот 13−17 ГГц в Районах 2 и 3 проводились с 2012 года и включали технические, эксплуатационные и регламентарные аспекты этой темы, в соответствии с Резолюциями 151 (ВКР‑12) и 152 (ВКР-12).

На основе результатов проведенных МСЭ-R исследований совместное использование частот действующими службами в исследуемых полосах частот оказалось весьма проблематичным. Вследствие этого авторы настоящего вклада выступают против любого дополнительного первичного распределения фиксированной спутниковой службе в направлении Земля-космос в полосах частот 10−10,68 ГГц, 13,25−13,75 ГГц и 14,5−15,35 ГГц.

Предложения

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV – Таблица распределения частот  
(См. п. 2.1)

NOC D/AUT/BEL/HRV/DNK/EST/F/I/LVA/LIE/LTU/MLT/POL/ROU/G/SUI/79/1

10–11,7 ГГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Распределение по службам | | |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 10,6–10,68 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)  Радиолокационная  5.149 5.482 5.482A | |

**Основания**: Результаты исследований МСЭ-R показывают, что совместное использование частот фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) и спутниковой службой исследования Земли (пассивной) невозможно.

NOC D/AUT/BEL/HRV/DNK/EST/F/I/LVA/LIE/LTU/MLT/POL/ROU/G/SUI/79/2

11,7–14 ГГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Распределение по службам | | |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 13,25–13,4 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)  ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.497  СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)  5.498A 5.499 | |
| 13,4–13,75 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ  СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.501A  Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос)  5.499 5.500 5.501 5.501B | |

**Основания**: Результаты исследований МСЭ-R показывают, что совместное использование частот фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) и спутниковой службой исследования Земли (активной) невозможно. Следует отметить, что европейские страны предлагают распределение фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) в полосе 13,4−13,65 ГГц.

NOC D/AUT/BEL/HRV/DNK/EST/F/I/LVA/LIE/LTU/MLT/POL/ROU/G/SUI/79/3

14–15,4 ГГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Распределение по службам | | |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 14,5–14,8 | ФИКСИРОВАННАЯ  ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.510  ПОДВИЖНАЯ  Служба космических исследований | |
| 14,8–15,35 | ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ  Служба космических исследований  5.339 | |
| 15,35–15,4 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)  РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)  5.340 5.511 | |

**Основания**: Результаты исследований МСЭ-R показывают, что совместное использование частот фиксированной спутниковой службой (Земля-космос), а также подвижной службой и спутниковой службой исследования Земли (пассивной) невозможно.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_