|  |  |
| --- | --- |
| **Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15)Ginebra, 2-27 de noviembre de 2015** |  |
| **UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES** |  |
|  |  |
| **SESIÓN PLENARIA** | **Addéndum 2 alDocumento 82(Add.23)(Add.1)-S** |
|  | **16 de octubre de 2015** |
|  | **Original: inglés** |
|  |
| Uganda (República de) |
| Propuestas para los trabajos de la conferencia |
|  |
| Punto 9.1(9.1.2) del orden del día |

9 examinar y aprobar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, de conformidad con el Artículo 7 del Convenio:

9.1 sobre las actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la CMR-12;

9.1(9.1.2) Resolución **756 (CMR-12)** - Estudios sobre la posible reducción del arco de coordinación y los criterios técnicos utilizados para la aplicación del número **9.41** con respecto a la coordinación con arreglo al número **9.7**

Postura de Uganda

Resuelve 1: examinar la efectividad y la adecuación del criterio vigente (ΔT/T > 6%) utilizado para la aplicación del número 9.41 del RR y examinar otras alternativas para facilitar la coordinación entre las redes del SFS.

La postura de Uganda es la Opción 1D: No modificar el RR.

Resuelve 2: la CMR-12 decidió reducir el arco de coordinación en las gamas de frecuencias de 6/4 GHz y 14/10/11/12 GHz y seguir examinando la cuestión de conformidad con la Resolución 756 (CMR-12).

La postura de Uganda es la Opción 2C: No modificar el RR.

NOC UGA/82A23A1A2/1

ARTÍCULO 9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo
de otras administraciones1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8*bis*     (CMR-12)

**Motivos:** No se requiere ninguna modificación de las disposiciones del RR debido a que la complejidad de los procedimientos podría aumentar en los países en desarrollo al aplicar dichas disposiciones reglamentarias.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_