|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 4للوثيقة 85(Add.23)(Add.1)-A |
|  | 16 أكتوبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  |
| جمهورية بوروندي، جمهورية كينيا، جمهورية أوغندا، جمهورية رواندا، جمهورية تنـزانيا المتحدة |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر |
|  |
| البنـد (4.1.9)1.9 من جدول الأعمال |

9 النظر في تقرير مدير مكتب الاتصالات الراديوية وإقراره، وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية:

1.9 بشأن أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية منذ المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012؛

 (4.1.9)1.9 القرار **67 (WRC‑12)** - تحديث لوائح الراديو وإعادة ترتيبها

مقدمة

وفقاً للقرار 67 (WRC‑12)، أجرى قطاع الاتصالات الراديوية دراسات أثناء فترة الدراسة الحالية ونظر في المسألة المتعلقة بإمكانية تحديث المعلومات المتقادمة واستعراضها وربما مراجعتها، وكذلك إعادة ترتيب بعض أجزاء لوائح الراديو (RR)، باستثناء المواد 1 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و11 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و21 و22 و23 و59 وتلك الأجزاء التي تجري مراجعتها على أساس منتظم.

وعلى أساس المساهمات والوثائق المقدمة إلى اجتماعات الأفرقة المسؤولة بقطاع الاتصالات الراديوية (ITU‑R)، تم تحديد المسألتين التاليتين:

- المسألة A: تعديل المادة 2 من لوائح الراديو،

- المسألة B: تعديل عناوين بعض مواد لوائح الراديو لكي تعكس نطاق هذه المواد بصورة أفضل.

تؤيد البلدان الأعضاء في  منظمة شرق إفريقيا للاتصالات (EACO) (جمهورية بوروندي/جمهورية كينيا/جمهورية رواندا/جمهورية تنـزانيا المتحدة/جمهورية أوغندا) **الخيار A1** و**الخيار B2** المقترحين في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

المقترح

يرد أدناه مقترح جمهورية بوروندي، جمهورية كينيا، جمهورية أوغندا، جمهورية رواندا، جمهورية تنـزانيا المتحدة (البلدان الأعضاء في  منظمة شرق إفريقيا للاتصالات (EACO)) بشأن هذه المسائل:

المسألة A: تعديل المادة 2 من لوائح الراديو

المـادة 2

تسميات

القسم I - نطاقات التردد وأطوال الموجات

MOD BDI/KEN/RRW/TZA/UGA/85A23A1A4/1

1.2 يقسم طيف الترددات الراديوية تقسيماً فرعياً إلى تسعة نطاقات من الترددات، يشار إليها بأعداد صحيحة متتالية، طبقاً للجدول الوارد لاحقاً. ولما كانت وحدة التردد هي الهرتز (Hz)، فالترددات يعبر عنها بالوحدات التالية:

- كيلوهرتز (kHz) حتى kHz 3 000، ضمناً؛

- ميغاهرتز (MHz)، فوق MHz 3 وحتى MHz 3 000، ضمناً؛

- جيغاهرتز (GHz)، فوق GHz 3 وحتى GHz 3 000، ضمناً.

 بيد أن من الممكن الابتعاد بقدر معقول عن هذه القواعد1، في الحالات التي يسبب فيها احترام هذه القواعد صعوبات جدية، كما هي الحال في التبليغ عن الترددات وتسجيلها، وفي المسائل المتعلقة بقوائم الترددات والمسائل المرتبطة بها.(WRC-07)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم النطاق | الرموز (بالإنكليزية) | مدى الترددات (الحد الأصغر خارجاً، الحد الأكبر ضمناً) | التقسيم الفرعي المتري المقابل |  |
| 4 | VLF | من 3 إلى kHz 30 | الموجات الميريامترية |  |
| 5 | LF | من 30 إلى kHz 300 | الموجات الكيلومترية |  |
| 6 | MF | من 300 إلى kHz 3 000 | الموجات الهكتومترية |  |
| 7 | HF | من 3 إلى MHz 30 | الموجات الديكامترية |  |
| 8 | VHF | من 30 إلى MHz 300 | الموجات المترية |  |
| 9 | UHF | من 300 إلى MHz 3 000 | الموجات الديسيمترية |  |
| 10 | SHF | من 3 إلى GHz 30 | الموجات السنتمترية |  |
| 11 | EHF | من 30 إلى GHz 300 | الموجات المليمترية |  |
| 12 |  | من 300 إلى GHz 3 000 | الموجات الديسيمليمترية |  |
| **الملاحظة 1**:  يمتد "النطاق N" (N = رقم النطاق) من Hz N10 × 0,3 إلى Hz N10 × 3.**الملاحظة 2**:  السوابق: k = كيلو (310) (kilo)، M = ميغا (610) (mega)، G = جيغا (910) (giga). |

المسألة B: تعديل عناوين بعض مواد لوائح الراديو

MOD BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A23A1A4/2

المـادة 37

شهادات المشغلين في خدمات الطيران

MOD BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A23A1A4/3

المـادة 39

تفتيش المحطات في خدمات الطيران

MOD BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A23A1A4/4

المـادة 40

ساعات العمل في المحطات في خدمات الطيران

MOD BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A23A1A4/5

المـادة 42

شروط يجب أن تلتزم بها المحطات في خدمات الطيران

MOD BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A23A1A4/6

المـادة 43

أحكام خاصة تتعلق باستخدام الترددات في خدمات الطيران

MOD BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A23A1A4/7

المـادة 44

ترتيب أولوية الاتصالات في خدمات الطيران

MOD BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A23A1A4/8

المـادة 47

شهادات المشغلين في الخدمات البحرية

MOD BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A23A1A4/9

المـادة 49

تفتيش المحطات في الخدمات البحرية

MOD BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A23A1A4/10

المـادة 50

ساعات العمل في المحطات في الخدمات البحرية

MOD BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A23A1A4/11

المـادة 52

أحكام خاصة تتعلق باستعمال الترددات في الخدمات البحرية

MOD BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A23A1A4/12

المـادة 53

ترتيب أولوية الاتصالات في الخدمات البحرية

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_