|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-15) Genève, 2-27 novembre 2015** | |  |
| **UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS** | |  |
|  | |  |
| **SÉANCE PLÉNIÈRE** | **Addendum 1 au Document 85(Add.23)(Add.2)-F** | | |
|  | **16 octobre 2015** | | |
|  | **Original: anglais** | | |
|  | | |
| Burundi (République du), Kenya (République du), Ouganda (République de l'), Rwanda (République du), Tanzanie (République-Unie de) | | |
| propositions pour les travaux de la conférence | | |
|  | | |
| Point 9.2(9.2.1) de l'ordre du jour | | |

9 examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications, conformément à l'article 7 de la Convention:

9.2 sur les difficultés rencontrées ou les incohérences constatées dans l'application du Règlement des radiocommunications; et

9.2(9.2.1) Question relative à la définition des stations de radiocommunication fonctionnant dans le service des auxiliaires de la météorologie

Introduction

Il s'agit au titre de ce point de l'ordre du jour de résoudre les éventuelles difficultés ou incohérences relevées dans l'application du Règlement des radiocommunications.

Il n'y a pas de définition concernant les stations de radiocommunication fonctionnant dans le service des auxiliaires de la météorologie.

Propositions

Les pays membres de l'EACO (BDI/KEN/RRW/TZA/UGA) proposent les définitions indiquées ci‑après.

ARTICLE 1

Termes et définitions

Section IV – Stations et systèmes radioélectriques

ADD BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A23A2A1/1

1.109*bis* *Station terrestre du service des auxiliaires de la météorologie: station du service des auxiliaires de la météorologie* qui n'est pas destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement.

ADD BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A23A2A1/2

1.109*ter* *Station mobile du service des auxiliaires de la météorologie*: *station* du *service des auxiliaires de la météorologie* destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement ou pendant des haltes en des points non déterminés.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_