|  |  |
| --- | --- |
| **世界无线电通信大会（WRC-15） 2015年11月2-27日，日内瓦** |  |
| **国 际 电 信 联 盟** |  |
|  |  |
| **全体会议** | **文件 85(Add.9)(Add.2)-C** |
|  | **2015年10月16日** |
|  | **原文：英文** |
|  | |
| 布隆迪（共和国）/肯尼亚（共和国）/乌干达（共和国）/ 卢旺达（共和国）/坦桑尼亚（联合共和国） | |
| 有关大会工作的提案 | |
|  | |
| 议项1.9.2 | |

1.9 根据第**758**号决议**（WRC-12）**考虑：

1.9.2 根据相关研究结果，将7 375-7 750 MHz频段和8 025-8 400 MHz频段划分给卫星水上移动业务的可能性及额外的规则措施；

引言

本议项要求为MMSS在7 375-7 750 MHz和8 025‑8 400 MHz频段做出划分。这些频段在EACO成员国（布隆迪/肯尼亚/乌干达/卢旺达/坦桑尼亚）被大量用于固定业务。为MMSS在这些频段内做出划分将影响在此频段的固定业务。支持拟议中的**方法A**。

提案

布隆迪/肯尼亚/乌干达/卢旺达/坦桑尼亚（EACO成员国）谨提出以下提案：

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表  
（见第2.1款）

NOC BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A9A2/1

7 250-8 500 MHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 划分给以下业务 | | |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 7 450-7 550 固定  卫星固定（空对地）  卫星气象（空对地）  移动（航空移动除外）  5.461A | | |
| 7 550-7 750 固定  卫星固定（空对地）  移动（航空移动除外） | | |

**理由：** MMSS在本频段的划分将影响固定业务。

NOC BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A9A2/2

7 250-8 500 MHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 划分给以下业务 | | |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 8 025-8 175 卫星地球探测（空对地）  固定  卫星固定（地对空地）  移动 5.463  5.462A | | |
| 8 175-8 215 卫星地球探测（空对地）  固定  卫星固定（地对空）  卫星气象（地对空）  移动 5.463  5.462A | | |
| 8 215-8 400 卫星地球探测（空对地）  固定  卫星固定（地对空）  移动 5.463  5.462A | | |

**理由：** MMSS在本频段的划分将影响固定业务。

SUP BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A9A2/3

第758号决议（WRC-12）

在7/8 GHz频率范围内为卫星固定业务和  
卫星水上移动业务做出划分

**理由：** 本决议随之应被取消。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_