|  |  |
| --- | --- |
| **Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15) Ginebra, 2-27 de noviembre de 2015** |  |
| **UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES** |  |
|  |  |
| **SESIÓN PLENARIA** | **Addéndum 1 al Documento 107(Add.9)-S** |
|  | **19 de octubre de 2015** |
|  | **Original: inglés** |
|  | |
| India (República de la) | |
| Propuestas para los trabajos de la Conferencia | |
|  | |
| Punto 1.9.1 del orden del día | |

1.9 considerar, con arreglo a la Resolución **758 (CMR-12)**:

1.9.1 posibles nuevas atribuciones al servicio fijo por satélite, en las bandas de frecuencias 7 150‑7 250 MHz (espacio-Tierra) y 8 400-8 500 MHz (Tierra-espacio), sujetas a las condiciones de compartición pertinentes;

Introducción

El servicio de investigación espacial, en particular la investigación del espacio lejano, reviste una gran importancia para la Administración de la India. Los estudios demuestran que la coexistencia entre el SFS (espacio-Tierra) y el SIE (Tierra-espacio), en particular el SIE del espacio lejano en la banda 7 145-7 190 MHz durante las fases de las misiones «cerca de la Tierra» es compleja y podría ocasionar interferencia inaceptable a las futuras misiones del SIE, en el caso de que el vehículo espacial del SIE se aproximara a una cierta distancia de la OSG.

Habida cuenta de ello, la Administración de la India propone que no se modifique el Reglamento de Radiocomunicaciones, a tenor del Método C del Informe de la RPC a la CMR-15, en lo concerniente a posibles nuevas atribuciones al servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias 7 150-7 250 MHz (espacio-Tierra) y 8 400-8 500 MHz (Tierra-espacio), de conformidad con la Resolución 758 (CMR‑12).

Propuestas

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias  
(Véase el número 2.1)

NOC IND/107A9A1/1

5 570-7 250 MHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios | | |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
|  |  |  |
| 7 145-7 235 FIJO  MÓVIL  INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) 5.460  5.458 5.459 | | |
| 7 235-7 250 FIJO  MÓVIL  5.458 | | |

**Motivos:** Sin modificaciones.

NOC IND/107A9A1/2

7 250-8 500 MHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios | | |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 8 400-8 500 FIJO  MÓVIL salvo móvil aeronáutico  INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) 5.465 5.466 | | |

**Motivos:** Sin modificaciones.

SUP IND/107A9A1/3

RESOLUCIÓN 758 (CMR-12)

Atribución al servicio fijo por satélite y al servicio móvil marítimo  
por satélite en la gama 7/8 GHz

**Motivos:** Ya no es necesaria.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_