|  |  |
| --- | --- |
| **世界无线电通信大会（WRC-15）2015年11月2-27日，日内瓦** |  |
| **国 际 电 信 联 盟** |  |
|  |  |
| **全体会议** | **文件 124(Add.2)-C** |
|  | **2015年10月16日** |
|  | **原文：西班牙文** |
|  |
| 厄瓜多尔 |
| 有关大会工作的提案 |
|  |
| 议项8 |

8 在考虑到第**26**号决议**（WRC-07，修订版）**的同时，审议一些主管部门要求删除其国家脚注或将其国名从脚注中删除的请求（如果不再需要），并就这些请求采取适当行动；

引言

在厄瓜多尔，整个430-440 MHz 频段只用于作为主要业务的固定业务。

在2015年7月30日的60(TSD/SSD)O-2015-002994号信函中，无线电通信局答复了厄瓜多尔主管部门提出的关于修改或变动脚注的程序问题。

提案

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表
（见第2.1款）

MOD EQA/124A2/1

410-460 MHz

|  |
| --- |
| 划分给以下业务 |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 430-432业余无线电定位 | 430-432 无线电定位 业余 |
| 5.271 5.272 5.273 5.2745.275 5.276 5.277 |  5.271 MOD 5.276 5.278 5.279 |
| 432-438业余无线电定位卫星地球探测（有源）5.279A | 432-438 无线电定位 业余 卫星地球探测（有源） 5.279A |
| 5.138 5.271 5.272 5.2765.277 5.280 5.281 5.282 |  5.271 MOD 5.276 5.278 5.279 5.281 5.282 |

MOD EQA/124A2/2

410-460 MHz

|  |
| --- |
| 划分给以下业务 |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 438-440业余无线电定位 | 438-440 无线电定位 业余 |
| 5.271 5.273 5.274 5.2755.276 5.277 5.283 |  5.271 MOD 5.276 5.278 5.279 |

**理由：** 在厄瓜多尔，整个430-435 MHz 和 438-440 MHz 频段只用于作为主要业务的固定业务，而且不用于除航空移动业务以外的移动业务。

MOD EQA/124A2/3

5.276 附加划分：在阿富汗、阿尔及利亚、沙特阿拉伯、巴林、孟加拉国、文莱达鲁萨兰国、布基纳法索、吉布提、埃及、阿拉伯联合酋长国、厄瓜多尔、厄立特里亚、埃塞俄比亚、希腊、几内亚、印度、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、以色列、意大利、约旦、肯尼亚、科威特、利比亚、马来西亚、尼日尔、尼日利亚、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、朝鲜民主主义人民共和国、新加坡、索马里、苏丹、瑞士、坦桑尼亚、泰国、多哥、土耳其和也门，430-440 MHz频段亦划分给作为主要业务的固定业务，430-435 MHz和438-440 MHz频段亦划分给作为主要业务的除航空移动以外的移动业务，厄瓜多尔除外。(WRC‑15)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_