|  |  |
| --- | --- |
| **世界无线电通信大会（WRC-15） 2015年11月2-27日，日内瓦** |  |
| **国 际 电 信 联 盟** |  |
|  |  |
| **全体会议** | **文件 128-C** |
|  | **2015年10月19日** |
|  | **原文：英文** |
|  | |
| 贝宁（共和国）/布基纳法索/科特迪瓦（共和国）/加纳/几内亚（共和国） /马里（共和国）/尼日尔（共和国）/尼日利亚（联邦共和国） /塞内加尔（共和国）/塞拉利昂/多哥共和国 | |
| 有关大会工作的提案 | |
|  | |
| 议项1.1 | |

1.1 根据第**233**号决议**（WRC-12）**，审议为作为主要业务的移动业务做出附加频谱划分，并确定国际移动通信（IMT）的附加频段及相关规则条款，以促进地面移动宽带应用的发展；

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表  
（见第2.1款）

MOD BEN/BFA/CTI/GHA/GUI/MLI/NGR/NIG/SEN/SRL/TGO/128/1

5.384A 根据第**223**号决议**（WRC-07，修订版）**\*，1 710-1 885 MHz、2 300-2 400 MHz 、2 500-2 690 MHz和4 800-4 990MHz频段或其部分频段被确定给希望部署国际移动通信（IMT）的主管部门使用。这种确定不妨碍已在这些频段获得划分的业务使用这些频段，亦未在《无线电规则》中确定优先权。（WRC-‑15）

MOD BEN/BFA/CTI/GHA/GUI/MLI/NGR/NIG/SEN/SRL/TGO/128/2

4 800-5 570 MHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 划分给以下业务 | | |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 4 800-4 990 固定  移动 5.440A 5.442  射电天文  5.149 5.339 5.443 MOD 5.384A | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_