|  |  |
| --- | --- |
| **世界无线电通信大会（WRC-15）2015年11月2-27日，日内瓦** |  |
| **国 际 电 信 联 盟** |  |
|  |  |
| **第4委员会** | **文件 156-C** |
|  | **2015年11月3日** |
| 来源：DT/26号文件 | **原文：英文** |
|  |
| 4B工作组主席 |
| 4B工作组就议项1.15提交第4委员会的第一份报告 |
|  |
| 议项1.15 |

1.15 根据第**358**号决议**（WRC-12）**考虑水上移动业务船载通信电台的频谱需求；

|  |  |
| --- | --- |
| **标题** | **议项** |
| 第5条 | 1.15 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 4B工作组主席M.A. EL-MOGHAZI办公室：232（CICG）电子邮件：WG4Bwrc15@itu.int |

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表
（见第2.1款）

MOD WG4B/156/1#30255

410-460 MHz

|  |
| --- |
| 划分给以下业务 |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 456-459 **固定** **移动** 5.286AA 5.271 MOD 5.287 5.288  |

MOD WG4B/156/2#30256

460-890 MHz

|  |
| --- |
| 划分给以下业务 |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 460-470 **固定** **移动** 5.286AA 卫星气象（空对地） MOD 5.287 5.288 5.289 5.290 |

MOD WG4B/156/3#30257

5.287 水上移动业务对457.5125-457.5875 MHz和467.5125-467.5875 MHz频段的使用仅限于船载通信电台设备的特性及信道安排须符合ITU-R M.1174-3建议书。在领水内使用这些频段应遵守相关主管部门的国内规则。（WRC‑15）

SUP WG4B/156/4#30258

第358号决议（WRC‑12）

审议改善和扩大特高频频段内水上移动业务中的
船载通信台站

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_