|  |  |
| --- | --- |
| **世界无线电通信大会（WRC-15） 2015年11月2-27日，日内瓦** |  |
| **国 际 电 信 联 盟** |  |
|  |  |
| **第 6 委员会** | **文件 163 (Rev.2)-C** |
|  | **2015年11月9日** |
|  | **原文：西班牙文** |
|  | |
| 墨西哥 | |
| 有关大会工作的提案 | |
|  | |
| 议项8 | |

8 在考虑到第**26**号决议**（WRC-07，修订版）**的同时，审议一些主管部门要求删除其国家脚注或将其国名从脚注中删除的请求（如果不再需要），并就这些请求采取适当行动；

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表  
（见第2.1款）

MOD MEX/163/1

5.102 替代划分：在玻利维亚、智利、巴拉圭、秘鲁和乌拉圭，1 850-2 000 kHz频段划分给作为主要业务的固定业务和除航空移动业务以外的移动业务、无线电定位和无线电导航业务。（WRC-15）

**理由：** 2区在此频段已有作为主要业务的固定、移动（航空移动除外）、无线电定位和无线电导航业务的划分。因此在此脚注中包括墨西哥已无必要。

MOD MEX/163/2

5.119 附加划分：在洪都拉斯和秘鲁，3 500-3 750 kHz频段亦划分给作为主要业务的固定业务和移动业务。（WRC-15）

**理由：** 墨西哥在此频段没有作为主要业务的固定业务和移动业务的划分，因此要求从此脚注中删除墨西哥。

MOD MEX/163/3

5.172 不同业务种类：在2区的法国海外省、圭亚那和牙买加，54-68 MHz频段划分给作为主要业务的固定和移动业务（见第**5.33**款）。

**理由：** 墨西哥在此频段没有作为主要业务的固定业务和移动业务的划分，因此要求从此脚注中删除墨西哥。

MOD MEX/163/4

5.173 不同业务种类：在2区的法国海外省、圭亚那和牙买加，68-72 MHz频段划分给作为主要业务的固定和移动业务（见第**5.33**款）。

**理由：** 墨西哥在此频段没有作为主要业务的固定业务和移动业务的划分，因此要求从此脚注中删除墨西哥。

MOD MEX/163/5

5.185 不同业务种类：在美国、2区的法国海外省、圭亚那、牙买加和巴拉圭，76-88 MHz频段划分给作为主要业务的固定和移动业务（见第**5.33**款）。

**理由：** 墨西哥在此频段没有作为主要业务的固定业务和移动业务的划分，因此要求从此脚注中删除墨西哥。

SUP MEX/163/6

5.234 不同业务种类：在墨西哥，174-216 MHz频段划分给作为主要业务的固定和移动业务（见第**5.33**款）。

**理由：** 墨西哥在此频段没有作为主要业务的固定业务和移动业务的划分，因此要求删除此脚注。

MOD MEX/163/7

5.292 不同业务种类：在阿根廷、乌拉圭和委内瑞拉，470-512 MHz频段划分给作为主要业务的移动业务（见第**5.33**款），但须按照第**9.21**款达成协议。（WRC-15）

**理由：** 墨西哥在此频段没有作为主要业务的固定业务的划分，而且此频率范围与脚注5.293中的重复。因此要求从此脚注中删除墨西哥。

MOD MEX/163/8

5.293 不同业务类别：在加拿大、智利、古巴、美国、圭亚那、洪都拉斯、牙买加、巴拿马和秘鲁，470-512 MHz和614-806 MHz频段的固定业务划分是主要业务划分（见第**5.33**款），但须按照第**9.21**款达成协议。在加拿大、智利、古巴、美国、圭亚那、洪都拉斯、牙买加、墨西哥、巴拿马和秘鲁，470-512 MHz和614-698 MHz频段的移动业务划分是主要业务划分（见第**5.33**款），但须按照第**9.21**款达成协议。在阿根廷和厄瓜多尔，470-512 MHz频段的固定业务和移动业务划分是主要业务划分（见第**5.33**款），但须按照第**9.21**款达成协议。（WRC-15）

**理由：** 墨西哥在此频段没有作为主要业务的固定业务的划分。因此要求从此脚注中删除墨西哥。

MOD MEX/163/9

5.297 附加划分：在加拿大、哥斯达黎加、古巴、萨尔瓦多、美国、危地马拉、圭亚那、洪都拉斯和牙买加，512-608 MHz频段亦划分给作为主要业务的固定业务和移动业务，在墨西哥，该频段亦划分给作为主要业务的移动业务，但须按照第**9.21**款达成协议。（WRC-07）

**理由：** 墨西哥在此频段具有作为主要业务的广播和移动业务划分，因此，要求将墨西哥从该脚注中涉及固定业务的部分删除。

MOD MEX/163/10

5.317 附加划分：在2区（巴西、美国和墨西哥除外），806-890 MHz频段划分给作为主要业务的卫星移动业务，但须按照第**9.21**款达成协议。这种业务供国境内操作使用。

**理由：** 在墨西哥，806-890  MHz频段属于移动和航空移动业务，因此要求从此脚注中删除墨西哥。

MOD MEX/163/11

5.386 附加划分：在澳大利亚、关岛、印度、印度尼西亚和日本，1 750-1 850 MHz频段亦划分给作为主要业务的2区（墨西哥除外）的空间操作（地对空）和空间研究（地对空）业务，但须按照第**9.21**款达成协议，特别是顾及对流层散射系统。（WRC-15）

**理由：** 在墨西哥，1 710-1 780 MHz频段被划分给作为主要业务的移动业务，1 780-1 850 MHz频段被划分给作为主要业务的固定业务和移动业务。因此要求从此脚注中删除墨西哥。

MOD MEX/163/12

5.393 附加划分：在加拿大、美国和印度，2 310-2 360 MHz频段亦划分给作为主要业务的卫星广播业务（声音）和补充的地面声音广播业务。此类使用限于数字音频广播并须按遵守**528**号决议**（WRC-03，修订版）**的规定，但做出决议3中关于25 MHz以上卫星广播系统的限制除外。（WRC-15）

**理由：** 墨西哥在此频段没有作为主要业务的卫星广播业务（声音）和补充地面声音广播业务的划分，因此要求从此脚注中删除墨西哥。

MOD MEX/163/13

5.431A 不同业务种类：在阿根廷、巴西、智利、哥斯达黎加、古巴、法国在2区的海外省与属地、多米尼加共和国、萨尔瓦多、危地马拉、巴拉圭、苏里南、乌拉圭和委内瑞拉，3 400-3 500 MHz频段划分给作为主要业务的除航空移动以外的移动业务，但须根据第**9.21**款达成协议。3 400-3 500 MHz频段的移动业务电台不得要求空间电台提供超出《无线电规则》（2004年版）表**21-4**所规定的保护。（WRC-15）

**理由：** 墨西哥在此频段没有作为主要业务的移动业务（航空移动除外）的划分。因此在此脚注中包括墨西哥已无必要，请求将其从此脚注中删除。

MOD MEX/163/14

5.442 在4 825-4 835 MHz频段和4 950-4 990 MHz频段，对移动业务的划分限于除航空移动以外的移动业务。在2区（巴西、古巴、危地马拉、墨西哥、巴拉圭、乌拉圭和委内瑞拉除外），以及澳大利亚，4 825-4 835 MHz频段亦被划分给航空移动业务，限于用于航空器电台飞行测试的航空移动遥测。此类使用应符合第**416**号决议**（WRC-07）**，而且不得对固定业务造成有害干扰。（WRC-15）

**理由：** 墨西哥在此频段没有作为主要业务的固定业务的划分，因此要求从此脚注中删除墨西哥。

MOD MEX/163/15

5.446 附加划分：在第**5.369**款中所列的国家中，5 150-5 216 MHz频段亦划分给作为主要业务的卫星无线电测定业务（空对地），但须按照第**9.21**款达成协议。在2区（墨西哥除外），该频段亦划分给作为主要业务的卫星无线电测定业务（空对地）。在1区和3区，除了第**5.369**款所列的国家和孟加拉，该频段亦划分给作为次要业务的卫星无线电测定业务（空对地）。卫星无线电测定业务使用该频段限于与在1 610-1 626.5 MHz和/或2 483.5-2 500 MHz频段内操作的卫星无线电测定业务相关的馈线链路。在任何情况下，在地球表面所有到达角的总功率通量密度在每4 kHz频段内都不得超过–159 dB(W/m2)。（WRC-15）

**理由：** 墨西哥在此频段没有作为主要业务的卫星固定业务（地对空）、移动业务（航空移动除外）或航空无线电导航业务的划分，或作为次要业务的固定业务的划分。因此在此脚注中包括墨西哥已无必要，要求将其从此脚注中删除。

MOD MEX/163/16

5.457C 在2区（巴西、古巴、法国海外省和属地、危地马拉、墨西哥、巴拉圭、乌拉圭和委内瑞拉除外），5 925-6 700 MHz频段可被用于进行航空器电台飞行测试的航空移动遥测（见第**1.83**款）。此类使用须符合第**416**号决议**（WRC-07）**，并且不得对卫星固定和固定业务造成有害干扰，亦不得要求其保护。这种使用不得妨碍其它移动业务应用、或以共同主要使用条件得到此频段划分的其它业务使用此频段，亦不在《无线电规则》中确立优先权。（WRC-15）

**理由：** 在墨西哥，航空移动遥测的航空器电台已无必要将此频段用于飞行试验，因此要求从此脚注中删除墨西哥的国名。

MOD MEX/163/17

5.480 附加划分：在阿根廷、巴西、智利、哥斯达黎加、古巴、萨尔瓦多、厄瓜多尔、危地马拉、洪都拉斯、巴拉圭、荷属安地列斯群岛、秘鲁和乌拉圭，10-10.45 GHz频段亦划分给作为主要业务的固定业务和移动业务。在墨西哥和委内瑞拉，10-10.45 GHz频段还划分给作为主要业务的固定业务。（WRC-15）

**理由：** 在墨西哥，10-10.45 GHz频段没有划分给作为主要业务的移动业务，因此要求将墨西哥从脚注的第一部分中删除。

MOD MEX/163/18

5.486 不同业务种类：在美国，11.7-12.1 GHz频段划分给作为次要业务的固定业务（见第**5.32**款）。

**理由：** 要求将墨西哥从此脚注中删除。