|  |  |
| --- | --- |
| **Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15) Ginebra, 2-27 de noviembre de 2015** |  |
| **UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES** |  |
|  |  |
| **COMISIÓN 6** | **Documento 179-S** |
|  | **5 de noviembre de 2015** |
|  | **Original: inglés** |
|  | |
| Benin (República de) | |
| propuestas para los trabajos de la conferencia | |
|  | |
| Punto 8 del orden del día | |

8 examinar las peticiones de las administraciones de suprimir las notas de sus países o de que se suprima el nombre de sus países de las notas, cuando ya no sea necesario, teniendo en cuenta la Resolución **26 (Rev.CMR-07)**, y adoptar las medidas oportunas al respecto;

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias  
(Véase el número 2.1)

MOD BEN/179/1

5.429 *Atribución adicional:*en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Benin, Brunei Darussalam, Camerún, China, Congo (Rep. del), Corea (Rep. de), Côte d'Ivoire, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Omán, Uganda, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Rep. Pop. Dem. de Corea y Yemen, la banda 3 300-3 400 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. Los países ribereños del Mediterráneo no reclamarán protección de sus servicios fijo y móvil contra el servicio de radiolocalización.     (CMR‑15)

**Motivos:** Algunos servicios gubernamentales han desplegado sus redes del servicio fijo en la banda de frecuencias 3 300-3 400 MHz. Además, en esta banda las asignaciones de frecuencias se solicitan y planifican a nivel nacional. Por ello resulta adecuado que se incluya a Benin en dicha nota.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_