|  |  |
| --- | --- |
| **世界无线电通信大会（WRC-15）2015年11月2-27日，日内瓦** |  |
| **国 际 电 信 联 盟** |  |
|  |  |
| **第6委员会** | **文件 198-C** |
|  | **2015年11月6日** |
|  | **原文：英文** |
|  |
| 塞尔维亚（共和国） |
| 有关大会工作的提案 |
|  |
| 议项8 |

8 在考虑到第**26**号决议**（WRC-07，修订版）**的同时，审议一些主管部门要求删除其国家脚注或将其国名从脚注中删除的请求（如果不再需要），并就这些请求采取适当行动；

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表
（见第2.1款）

MOD SRB/198/1

5.291A 附加划分：在德国、奥地利、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、列支敦士登、挪威、荷兰、捷克共和国、塞尔维亚和瑞士，470-494 MHz频段亦划分给作为次要业务的无线电定位业务。该频段的使用限于按照第**217**号决议**（WRC-97）**的风廓线雷达操作。（WRC-15）

**理由：** 根据塞尔维亚共和国的频率划分规划，470-494MHz频段亦以次要地位划分给无线电定位业务，并仅限于风廓线雷达的操作。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_