|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19)Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года** | logo_R_ |
|  |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Дополнительный документ 11к Документу 11(Add.19)-R** |
|  | **18 сентября 2019 года** |
|  | **Оригинал: английский/ испанский** |
|  |
| Государства – члены Межамериканской комиссии по электросвязи (СИТЕЛ) |
| Предложения для работы конференции |
|  |
| Пункт 7(K) повестки дня |

7 рассмотреть возможные изменения и другие варианты в связи с Резолюцией 86 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции о процедурах предварительной публикации, координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям, в соответствии с Резолюцией **86 (Пересм. ВКР-07)** в целях содействия рациональному, эффективному и экономному использованию радиочастот и любых связанных с ними орбит, включая геостационарную спутниковую орбиту;

7(K) Вопрос K – Трудности при рассмотрении Части В согласно § 4.1.12 или § 4.2.16 Приложений **30** и **30A** к РР и § 6.21 с) Приложения **30В** к РР

Базовая информация

Рассмотрение согласно § 4.1.12 или § 4.2.16 Приложений **30** и **30A** к РР или § 6.21 c) Приложения **30B** к РР основывается на присвоениях, по которым Бюро ранее получило полную информацию, даже если заявка по Части B для более ранней сети уже опубликована со значительно сниженными характеристиками (например, уменьшенная зона обслуживания и зона покрытия), и с момента опубликования этой Части B, Часть A для более ранней сети больше не существует в базах данных Приложений 30 и 30A и 30В к РР.

Это создает трудности для заявляющей администрации спутниковой сети и может помешать занесению ее заявки, представленной по Части B, в Список или План с благоприятным заключением, поскольку рассмотрение ее представления относительно заявки по Части А более ранней сети завершается неблагоприятным заключением, даже если в реальности ее сеть (заявка по Части B) может сосуществовать с более ранней сетью в Списке или Плане (заявка по Части B более ранней сети) и если рассмотрение относительно более ранней сети будет базироваться на ее заявке по Части B, результатом рассмотрения будет благоприятное заключение.

Чтобы преодолеть трудности, с которыми сталкивается заявляющая администрация при рассмотрении Части В для ее более поздней сети согласно § 4.1.12 или § 4.2.16 Приложений **30** и **30A** к РР или § 6.21 c) Приложения **30B** к РР, в Вопросе К в рамках пункта 7 повестки дня предлагается ввести дополнительное рассмотрение согласно § 4.1.12 или § 4.2.16 Приложений **30** и **30A** к РР и § 6.21 c) Приложения **30B** к РР так, чтобы в случае наличия еще каких-либо затронутых сетей, присвоения которых были занесены в Список или План, в зависимости от ситуации, до представления согласно § 4.1.12 или § 4.2.16 Приложений **30** и **30A** к РР и § 6.17 Приложения **30B** к РР, Бюро должно было провести дополнительное рассмотрение, с тем чтобы определить, считаются ли оставшиеся соответствующие присвоения в Списке или Плане по-прежнему затронутыми.

Такое дополнительное рассмотрение позволяет сетям получить благоприятное заключение относительно более ранних сетей, которые больше не считаются затронутыми. К тому же это позволяет избежать чрезмерной защиты более ранних сетей, основываясь на характеристиках, которые устарели и более не действительны, обеспечив при этом надлежащую защиту более ранних сетей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 (Пересм. ВКР-15)[[1]](#footnote-1)\*

Положения для всех служб и связанные с ними Планы и Список[[2]](#footnote-2)1
для радиовещательной спутниковой службы в полосах частот
11,7–12,2 ГГц (в Районе 3), 11,7–12,5 ГГц (в Районе 1)
и 12,2–12,7 ГГц (в Районе 2)     (ВКР‑03)

СТАТЬЯ 4     (ПЕРЕСМ. ВКР-15)

Процедуры внесения изменений в План для Района 2 или
использования дополнительных присвоений в Районах 1 и 3[[3]](#footnote-3)3

## 4.1 Положения, применяемые в отношении Районов 1 и 3

MOD IAP/11A19A11/1#50133

4.1.12[[4]](#footnote-4)XX Если достигнуто согласие с администрациями, определенными в публикации, упомянутой в § 4.1.5, выше, то администрация, предлагающая новое или измененное присвоение, может продолжить соответствующую процедуру по Статье 5 и должна проинформировать Бюро, указав окончательные характеристики частотного присвоения наряду с перечнем администраций, согласие которых было получено.     (ВКР-19)

**Основания**: Этот метод добавляет еще одно рассмотрение согласно § 4.1.12 Приложения 30 к РР, так, чтобы в случае наличия еще каких-либо затронутых сетей, присвоения которых были занесены в Список до представления согласно § 4.1.12 Приложения 30 к РР, Бюро должно было провести дополнительное рассмотрение, с тем чтобы определить, считаются ли оставшиеся соответствующие присвоения в Списке по-прежнему затронутыми. Рассматриваемая сеть не будет подчиняться каким-либо новым требованиям помимо тех, которые определены в касающейся ее публикации в Части A.

## 4.2 Положения, применяемые в отношении Района 2

MOD IAP/11A19A11/2#50134

4.2.16[[5]](#footnote-5)XX1 Если по истечении сроков, указанных в § 4.2.14, не получено никаких замечаний или если достигнуто согласие с администрациями, которые представили замечания и согласие которых необходимо, то администрация, предлагающая изменение, может продолжить соответствующую процедуру по Статье 5 и должна проинформировать Бюро, указав окончательные характеристики частотного присвоения наряду с перечнем администраций, согласие которых было получено.     (ВКР-19)

**Основания**: Этот метод добавляет еще одно рассмотрение согласно § 4.2.16 Приложения 30 к РР, так, чтобы в случае наличия еще каких-либо затронутых сетей в Плане до представления согласно § 4.2.16 Приложения 30 к РР, Бюро должно было провести дополнительное рассмотрение, с тем чтобы определить, считаются ли оставшиеся соответствующие присвоения в Плане по-прежнему затронутыми. Рассматриваемая сеть не будет подчиняться каким-либо новым требованиям помимо тех, которые определены в касающейся ее публикации в Части A.

ПРИЛОЖЕНИЕ 30A (ПЕРЕСМ. ВКР-15)[[6]](#footnote-6)\*

Положения и связанные с ними Планы и Список[[7]](#footnote-7)1 для фидерных линий
радиовещательной спутниковой службы (11,7–12,5 ГГц в Районе 1,
12,2–12,7 ГГц в Районе 2 и 11,7–12,2 ГГц в Районе 3)
в полосах частот 14,5–14,8 ГГц[[8]](#footnote-8)2 и 17,3–18,1 ГГц в Районах 1 и 3
и 17,3–17,8 ГГц в Районе 2     (ВКР-03)

СТАТЬЯ 4     (Пересм. ВКР-15)

Процедуры внесения изменений в План для фидерных линий
Района 2 или в присвоения для дополнительного
использования в Районах 1 и 3

## 4.1 Положения, применимые к Районам 1 и 3

MOD IAP/11A19A11/3#50135

4.1.12[[9]](#footnote-9)XX Если достигнуто согласие с администрациями, определенными в публикации, упомянутой в § 4.1.5, выше, то администрация, предлагающая новое или измененное присвоение, может продолжить соответствующую процедуру по Статье 5 и должна проинформировать Бюро, указав окончательные характеристики частотного присвоения наряду с перечнем администраций, согласие которых было получено.      (ВКР-19)

**Основания**: Этот метод добавляет еще одно рассмотрение согласно § 4.1.12 Приложения 30 к РР, так, чтобы в случае наличия еще каких-либо затронутых сетей, присвоения которых были занесены в Список до представления согласно § 4.1.12 Приложения 30 к РР, Бюро должно было провести дополнительное рассмотрение, с тем чтобы определить, считаются ли оставшиеся соответствующие присвоения в Списке по-прежнему затронутыми. Рассматриваемая сеть не будет подчиняться каким-либо новым требованиям помимо тех, которые определены в касающейся ее публикации в Части A.

## 4.2 Положения, применимые в отношении Района 2

MOD IAP/11A19A11/4#50136

4.2.16[[10]](#footnote-10)XX1 Если по истечении сроков, указанных в § 4.2.14, не получено замечаний, или если достигнуто согласие с администрациями, которые представили замечания и согласие которых необходимо, то администрация, предлагающая изменение, может продолжить соответствующую процедуру по Статье 5 и должна информировать Бюро, указав окончательные характеристики частотного присвоения совместно с перечнем администраций, согласие которых было получено.     (ВКР-19)

**Основания**: Этот метод добавляет еще одно рассмотрение согласно § 4.2.16 Приложения 30 к РР, так, чтобы в случае наличия еще каких-либо затронутых сетей в Плане до представления согласно § 4.2.16 Приложения 30 к РР, Бюро должно было провести дополнительное рассмотрение, с тем чтобы определить, считаются ли оставшиеся соответствующие присвоения в Плане по-прежнему затронутыми. Рассматриваемая сеть не будет подчиняться каким-либо новым требованиям помимо тех, которые определены в касающейся ее публикации в Части A.

ПРИЛОЖЕНИЕ 30B  (Пересм. ВКР-15)

Положения и связанный с ними План для фиксированной спутниковой службы в полосах частот 4500–4800 МГц, 6725–7025 МГц, 10,70–10,95 ГГц, 11,20–11,45 ГГц и 12,75–13,25 ГГц

СТАТЬЯ 6     (Пересм. ВКР-15)

Процедуры для преобразования выделения в присвоение,
для введения дополнительной системы или для изменения
присвоения в Списке[[11]](#footnote-11)1, [[12]](#footnote-12)2     (ВКР-15)

MOD IAP/11A19A11/5#50137

6.21 Если рассмотрение согласно § 6.19 присвоения, полученного в соответствии с § 6.17, приводит к благоприятному заключению, Бюро использует метод Дополнения 4, с тем чтобы определить, считаются ли затронутые администрации и соответствующие:

*a)* выделения в Плане;

*b)* присвоения, помещенные в Список на момент получения рассматриваемой заявки, представленной в соответствии с § 6.1;

*c)* присвоения, по которым Бюро ранее получило полную информацию в соответствии с § 6.1 и провело рассмотрение согласно § 6.5 настоящей Статьи на момент получения рассматриваемой заявки, представленной в соответствии с § 6.1[[13]](#footnote-13)YY,

указанные в Специальной секции, опубликованной согласно § 6.7, и согласие которых не было получено в соответствии с § 6.17, по-прежнему затронутыми этим присвоением.     (ВКР-19)

**Основания**: Этот метод добавляет еще одно рассмотрение согласно § 6.21c) Приложения 30B к РР, так, чтобы в случае наличия еще каких-либо затронутых сетей, присвоения которых были занесены в Список до представления согласно § 6.17 Приложения 30B к РР, Бюро должно было провести дополнительное рассмотрение, с тем чтобы определить, считаются ли оставшиеся соответствующие присвоения в Списке по-прежнему затронутыми. Рассматриваемая сеть не будет подчиняться каким-либо новым требованиям помимо тех, которые определены в касающейся ее публикации в Части A.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \* Выражение "частотное присвоение космической станции", где бы оно ни приводилось в настоящем Приложении, следует понимать как относящееся к частотному присвоению в сочетании с определенной орбитальной позицией. См. также Дополнение 7 в отношении орбитальных позиций.     (ВКР-2000) [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Список присвоений для дополнительного использования в Районах 1 и 3 приложен к Международному справочному регистру частот (см. Резолюцию **542 (ВКР-2000)**\*\*).     (ВКР-03)

 \*\* *Примечание Секретариата*. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-03.

*Примечание Секретариата. –*Ссылка на Статью, номер которой дан прямым светлым шрифтом, относится к Статье настоящего Приложения. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Применяются положения Резолюции **49 (Пересм. ВКР-15)**.     (ВКР-15) [↑](#footnote-ref-3)
4. XX В случае наличия еще каких-либо затронутых сетей, определенных в публикации, упомянутой выше в § 4.1.5, присвоения которых были занесены в Список до получения заявки согласно § 4.1.12, Бюро должно, используя метод Дополнения 1, провести дополнительное рассмотрение, с тем чтобы определить, считаются ли по-прежнему затронутыми оставшиеся соответствующие присвоения в Списке. Рассмотрение относительно этих оставшихся затронутых сетей проводится независимо с использованием основной базы данных Приложений **30** и **30A** к РР, соответствующей Части B Специальной секции для оставшейся(ихся) затронутой(ых) сети(ей), опубликованной(ых) согласно § 4.1.15. Применяется Резолюция **548 (Пересм. ВКР-12)**.     (ВКР-19) [↑](#footnote-ref-4)
5. XX1 В случае наличия еще каких-либо затронутых сетей, присвоения которых были занесены в План до получения заявки согласно § 4.2.16, Бюро должно, используя метод Дополнения 1, провести дополнительное рассмотрение, с тем чтобы определить, считаются ли по-прежнему затронутыми оставшиеся соответствующие присвоения в Плане. Рассмотрение относительно этих оставшихся затронутых сетей проводится независимо с использованием основной базы данных Приложений **30** и **30A**, соответствующей Части B Специальной секции, которая была опубликована согласно § 4.2.19.     (ВКР-19) [↑](#footnote-ref-5)
6. \* Выражение "частотное присвоение для космической станции", используемое в настоящем Приложении, следует понимать как относящееся к частотному присвоению, связанному с данной орбитальной позицией.     (ВКР‑03) [↑](#footnote-ref-6)
7. 1 Список присвоений фидерным линиям для дополнительного использования в Районах 1 и 3 прилагается к Международному справочному регистру частот (см. Резолюцию **542 (ВКР‑2000)**\*\*).     (ВКР‑03)

 \*\* *Примечание Секретариата*. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР‑03. [↑](#footnote-ref-7)
8. 2 Такое использование полосы частот 14,5–14,8 ГГц резервируется для стран вне Европы.

*Примечание Секретариата. –* Ссылка на Статью, номер которой дан прямым светлым шрифтом, относится к Статье настоящего Приложения. [↑](#footnote-ref-8)
9. XX В случае наличия еще каких-либо затронутых сетей, присвоения которых были занесены в Список до получения заявки согласно § 4.1.12, Бюро должно, используя метод Дополнения 1, провести дополнительное рассмотрение, с тем чтобы определить, считаются ли по-прежнему затронутыми оставшиеся соответствующие присвоения в Списке. Рассмотрение относительно этих оставшихся затронутых сетей проводится независимо с использованием основной базы данных Приложений **30** и **30A**, соответствующей Части B Специальной секции, которая была опубликована согласно § 4.1.15. Применяется Резолюция **548 (Пересм. ВКР-12)**.     (ВКР-19) [↑](#footnote-ref-9)
10. XX1 В случае наличия еще каких-либо затронутых сетей, присвоения которых были занесены в План до получения заявки согласно § 4.2.16, Бюро должно, используя метод Дополнения 1, провести дополнительное рассмотрение, с тем чтобы определить, считаются ли по-прежнему затронутыми оставшиеся соответствующие присвоения в Плане. Рассмотрение относительно этих оставшихся затронутых сетей проводится независимо с использованием основной базы данных Приложений **30** и **30A**, соответствующей Части B Специальной секции, которая была опубликована согласно § 4.2.19.     (ВКР-19) [↑](#footnote-ref-10)
11. 1 Если платежи в соответствии с положениями измененного Решения 482 Совета относительно осуществления возмещения затрат на регистрацию спутниковых сетей не получены, Бюро аннулирует публикацию, указанную в § 6.7 и/или 6.23, и соответствующие записи в Списке согласно § 6.23 и/или 6.25, в зависимости от случая, и восстанавливает в прежнем положении любые выделения в Плане, предварительно уведомив соответствующую администрацию. Бюро уведомляет все администрации о такой мере, а также о том, что указанная в рассматриваемой публикации сеть больше не должна учитываться Бюро и другими администрациями. Бюро направляет заявляющей администрации напоминание не менее чем за два месяца до конечной даты платежа в соответствии с упомянутым выше Решением 482 Совета, если платеж еще не получен. См. также Резолюцию **905 (ВКР-07)**\*.

 \* *Примечание Секретариата*. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-12. [↑](#footnote-ref-11)
12. 2 Применяется Резолюция **49 (Пересм. ВКР-15)**.     (ВКР-15) [↑](#footnote-ref-12)
13. YY В случае наличия еще каких-либо затронутых сетей, присвоения которых были занесены в Список до получения заявки согласно § 6.17, Бюро должно, используя метод Дополнения 4, провести дополнительное рассмотрение, с тем чтобы определить, считаются ли по-прежнему затронутыми оставшиеся соответствующие присвоения в Списке. Рассмотрение относительно этих оставшихся затронутых сетей проводится независимо с использованием основной базы данных Приложения **30B**, соответствующей Специальной секции A6B, которая была опубликована согласно § 6.23 или § 6.25.     (ВКР-19) [↑](#footnote-ref-13)