|  |  |
| --- | --- |
| **Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-19)Charm el-Cheikh, Égypte, 28 octobre – 22 novembre 2019** | **logo_F_** |
|  |  |
|  |  |
| **SÉANCE PLÉNIÈRE** | **Addendum 1 auDocument 12-F** |
|  | **20 juin 2019** |
|  | **Original: russe** |
|  |
| Propositions communes de la Communauté régionale des communications |
| Propositions pour les travaux de la Conférence |
|  |
| Point 1.1 de l'ordre du jour |

1.1 envisager une attribution de la bande de fréquences 50-54 MHz au service d'amateur en Région 1, conformément à la Résolution **658 (CMR-15)**;

Introduction

Conformément à la Résolution **658 (CMR-15)**, l'UIT-R était invité:

1 à étudier les besoins de fréquences en Région 1 du service d'amateur dans la bande de fréquences 50-54 MHz;

2 compte tenu des résultats des études mentionnées ci-dessus, à étudier le partage entre le service d'amateur et les services mobile, fixe, de radiolocalisation et de radiodiffusion, afin de garantir la protection de ces services.

Proposition

Il est proposé de modifier l'Article **5** du RR (Méthode B1 du Rapport de la RPC) et de supprimer la Résolution **658 (CMR-15)**, comme indiqué en annexe.

ARTICLE 5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)

MOD RCC/12A1/1#50226

47-75,2 MHz

|  |
| --- |
| Attribution aux services |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 47-50,080RADIODIFFUSION5.162A 5.163 5.164 5.165 5.169  | 47-50FIXEMOBILE | 47-50FIXEMOBILERADIODIFFUSION5.162A |
| **50,080-50,280**RADIODIFFUSIONAmateur5.162A 5.164 5.165 5.169 ADD 5.C11 ADD 5.D11 | 50-54 AMATEUR5.162A 5.167 5.167A 5.168 5.170 |
| **50,280-54**RADIODIFFUSION5.162A 5.164 5.165 5.169 |
| **54-68**RADIODIFFUSION | 54-68RADIODIFFUSIONFixeMobile | 54-68FIXEMOBILERADIODIFFUSION |
| 5.162A 5.163 5.164 5.165 5.171 | 5.172 | 5.162A |

**Motifs:** Ces modifications sont nécessaires pour permettre l'attribution de la bande de fréquences 50,080-50,280 MHz au service d'amateur.

ADD RCC/12A1/2#50231

5.C11 Les stations d'amateur dans la bande 50,080-50,280 MHz, à l'exception des pays visés au numéro **5.169**, ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux radars profileurs de vent, existants ou en projet, fonctionnant dans le service de radiolocalisation, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces radars.     (CMR-19)

**Motifs:** Ce renvoi permet d'exclure les pays où la bande en question est déjà attribuée au service d'amateur à titre primaire.

ADD RCC/12A1/3#50232

5.D11Pour l'utilisation de la bande de fréquences 50,080-50,280 MHz par le service d'amateur, l'administration concernée, à l'exception des pays visés au numéro **5.169**, doit obtenir l'accord des administrations dont le service de radiodiffusion risque d'être affecté. Pour identifier les administrations de la Région 1 susceptibles d'être affectées, la valeur du champ ne doit pas dépasser 6 dB(μV/m) à une hauteur de 10 m au‑dessus du sol pendant 10% du temps à la frontière du territoire du pays de ladite administration.     (CMR-19)

**Motifs:** Ce renvoi fixe les critères régissant l'utilisation des stations d'amateur à la frontière du territoire des pays où le service de radiodiffusion est exploité dans cette bande de fréquences.

SUP RCC/12A1/4#50225

RéSOLUTION 658 (CMR-15)

Attribution de la bande de fréquences 50-54 MHz au service
d'amateur dans la Région 1

**Motifs:** L'étude d'une éventuelle attribution au service d'amateur dans la Région 1 dans la bande 50-54 MHz étant terminée, cette Résolution n'a plus lieu d'être.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_