|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19) شرم الشيخ، مصر، 28 أكتوبر - 22 نوفمبر 2019 |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 5 16(Add.21)-A للوثيقة |
|  | 7 أكتوبر 2019 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  | |
| مقترحات أوروبية مشتركة | |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر | |
|  | |
| ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎بند جدول الأعمال (5.1.9)1.9 | |

9 النظر في تقرير مدير مكتب الاتصالات الراديوية وإقراره، وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية:

1.9 بشأن أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية منذ المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 (WRC‑15)؛

(5.1.9)1.9 القـرار **764 (WRC‑15)** - النظر في الآثار التقنية والتنظيمية للإحالة إلى التوصيتين ITU-R M.1638-1 وITU‑R M.1849-1 في الرقمين **447F.5** و**450A.5** من لوائح الراديو

مقدمة

نظر المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT) في الآثار التقنية والتنظيمية للإحالة إلى التوصيتين ITU-R M.1638-1 و ITU-R M.1849-1في الرقمين **447F.5** و**450A.5** من لوائح الراديو وقد وجد حلاً للإبقاء على التوازن بين الخدمات الحالية في النطاقين MHz 5 350-5 250 وMHz 5 725-5 470 على النحو المشار إليه حالياً في الرقمين **447F.5** و**450A.5** *("...هذه الخدمات لن تفرض معايير حماية أكثر صرامة على الخدمة المتنقلة...")*، وفي الوقت نفسه لتجنب الحاجة إلى تكرار الدراسات المماثلة في المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية المقبلة في إطار البند 2 من جدول الأعمال في كل مرة، عند إعادة مراجعة التوصيتين ITU-R M.1638 و ITU-R M.1849. وينطوي هذا الحل على إلغاء الإحالات إلى التوصيتين ITU-R M.1638-0 وRS.1632-0 في الرقمين **447F.5** و**450A.5**، لتحل محلها إحالات بالمعلومات المتعلقة بقابلية تطبيق شروط التقاسم وتدابير التخفيف الواردة في القرار **229 (Rev.WRC-12)**.

المقترحات

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

MOD EUR/16A21A5/1

447F.5 لا تطالب المحطات في الخدمة المتنقلة العاملة في نطاق التردد MHz 5 350-5 250 بالحماية من خدمة التحديد الراديوي للموقع، وخدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) وخدمة الأبحاث الفضائية (النشيطة). ولن تفرض هذه الخدمات على الخدمة المتنقلة حدوداً تشغيلية وتدابير تخفيف أكثر صرامة، من تلك المنصوص عليها في القرار **229 (Rev.WRC-12)**.(WRC-19)

MOD EUR/16A21A5/2

450A.5 لا تطالب المحطات في الخدمة المتنقلة العاملة في نطاق التردد MHz 5 725-5 470 بالحماية من خدمات الاستدلال الراديوي. ولن تفرض خدمات الاستدلال الراديوي على الخدمة المتنقلة حدوداً تشغيلية وتدابير تخفيف أكثر صرامة من تلك المنصوص عليها في القرار **229 (Rev. WRC-12)**.(WRC-19)

الأسباب: يبقي المقترح على التوازن الحالي الذي يوفر التعايش بين الشبكات المحلية الراديوية والخدمات القائمة الأخرى. ولا يمكن أن تطالب الشبكات المحلية الراديوية بالحماية من الخدمات القائمة الأخرى، في حين أن الخدمات القائمة الأخرى لا يمكنها أن تفرض قيوداً تقنية وتشغيلية على الشبكات المحلية الراديوية أكثر من تلك الواردة في القرار 229 (Rev. WRC-12)، أي لا تفرض أي قيود غير ضرورية على الخدمات المشار إليها في هاتين الحاشيتين، كما هو مطلوب بموجب القرار (WRC-15)764 .

SUP EUR/16A21A5/3#49969

القـرار 764 (WRC‑15)

النظر في الآثار التقنية والتنظيمية للإحالة إلى التوصيتين ITU-R M.1638-1  
وITU‑R M.1849-1 في الرقمين 447F.5 و450A.5 من لوائح الراديو

الأسباب: لن يكون هذا القرار مطلوباً، إذ إن الإحالة إلى التوصيتين قد استُعيض عنها بالإحالة إلى القرار 229 (WRC-12).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_