|  |  |
| --- | --- |
| **世界无线电通信大会（WRC-19）2019年10月28日-11月22日，埃及沙姆沙伊赫** | **logo_C_** |
|  |  |
|  |  |
| **全体会议** | **文件 16 (Add.22)(Add.13)-C** |
|  | **2019年10月7日** |
|  | **原文：英文** |
|  |
| 欧洲共同提案 |
| 大会工作提案 |
|  |
| 议项9.2 |

9 按照《公约》第7条，审议并批准无线电通信局主任关于下列内容的报告：

9.2 应用《无线电规则》过程中遇到的任何困难或矛盾之处[[1]](#footnote-1)\*；以及

第13部分 – 无线电通信局主任报告第3.2.5.3节

引言

本增补介绍了WRC-19议项9.2下无线电通信局主任报告第3.2.5.3节的欧洲共同提案。第3.2.5.3节涉及要求无线电通信局在根据《无线电规则》附录**30B**第8.1节收到通知之通知单后的两个月内发布通知。

《无线电规则》附录**30B**第8.5节的条款具体规定，在根据《无线电规则》附录**30B**第8.1节收到完整的通知之通知单后，无线电通信局应在不超过两个月的时间内，在BR IFIC中公布其内容，连同所有的图表、地图和收到日期，对发出通知的主管部门而言，这将是收到其通知单的确认。

不过，为了使无线电通信局能够收到此类通知之通知单，在成功应用《无线电规则》附录**30B**第6条之程序后，相应的卫星网络应已包含在FSS列表中。由于一些主管部门正在根据《无线电规则》附录**30B**第6.17节向无线电通信局发送提交单，以使其卫星网络进入FSS列表，并根据《无线电规则》附录**30B**第8.1段提交相应的通知，因此这种特殊情况将使这两个月的期限显得非常困难和不切实际。

此外，通知通报的发布取决于相应频率指配的状态。例如，如果发现《无线电规则》附录**30B**第6.17节对通知提交不利，那么将无法接收有关同一卫星网络的通知提交，并将其退回发出通知的主管部门。

另一方面，如果《无线电规则》附录**30B**第8.1节下有关卫星网络的通知提交已进入FSS列表，那么在通知收到后的两个月内，在BR IFIC上发布其内容将没有任何障碍。

因此，需要对《无线电规则》附录**30B**第8.5节中的当前案文作进一步澄清，以便涵盖《无线电规则》附录**30B**第8.1节下所有可能的通知提交情况。

提案

附录30B（WRC-15，修订版）

4 500-4 800 MHz、6 725-7 025 MHz、10.70-10.95 GHz、
11.20-11.45 GHz和12.75-13.25 GHz频段内
卫星固定业务的条款和相关规划

第8条（WRC-15，修订版）

卫星固定业务[[2]](#footnote-2)11, [[3]](#footnote-3)12规划频段的指配
通知和登入总表的程序（WRC-15）

MOD EUR/16A22A13/1

8.5 无线电通信局须在收到的完整通知单上标明收到的日期，并按收到日期顺序进行审查。收到完整通知单后，无线电通信局须在将相应指配输入列表后尽快，或者若相应指配已输入列表则在2个月以内，在BR IFIC中公布其内容，连同所有的图表和收到日期。对发出通知的主管部门而言，这将是收到其通知单的确认。当无线电通信局不能遵守上述时限时，它须定期通知各主管部门，并告知原因。     （WRC‑19）

**理由：** 为了涵盖《无线电规则》附录**30B**第8.1节下有关通知提交的不同情况，建议改进《无线电规则》附录**30B**第8.5节的案文。新的案文也将完全符合《无线电规则》第**11.28**款关于非计划内卫星业务之通知的类似要求。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \* 该议项须严格限于主任有关应用《无线电规则》过程中所遇任何问题或矛盾之处的报告以及主管部门提出的意见。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 11 如根据经修订的、有关实施卫星网络申报成本回收的第482号决定未收到付款，无线电通信局则须在通知相关主管部门后，取消第8.5和8.12段规定的公布，以及第8.11段规定的《频率总表》中的相应条目。无线电通信局须将此行动通知所有主管部门，且任何重新提交的通知单均应被视作新通知。除非已经收到付款，否则无线电通信局须在不迟于理事会第482号决定的付款截止日期两个月前，向发出通知的主管部门寄送提醒函。亦见第**905**号决议**（WRC-07）**\*。（WRC-07）

 \* 秘书处注：该决议已经WRC-12废止。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 12 第**49**号决议**（WRC-15，修订版）**适用。（WRC-15） [↑](#footnote-ref-3)