|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19)Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года** | logo_R_ |
|  |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Документ 30-R** |
|  | **30 сентября 2019 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  |
| Монголия |
| Предложения для работы конференции |
|  |
| Пункт 8 повестки дня |

8 рассмотреть просьбы от администраций об исключении примечаний, относящихся к их странам, или исключении названий их стран из примечаний, если в этом более нет необходимости, принимая во внимание Резолюцию **26 (Пересм. ВКР-07)**, и принять по ним надлежащие меры;

Введение

В соответствии с Резолюцией **26 (Пересм. ВКР-07)** администрация Монголии рассмотрела примечания к Таблице распределения частот и предлагает исключить название своей страны из примечаний п. **5.67**, п. **5.277**, п. **5.455**, п. **5.473** и п. **5.478**.

Предложения

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV – Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD MNG/30/1

5.67 *Дополнительное распределение*:  в Кыргызстане и Туркменистане полоса 130−148,5 кГц распределена также радионавигационной службе на вторичной основе. В пределах этих стран и между ними эта служба имеет равное право на функционирование.     (ВКР-19)

**Основания**: В Монголии радионавигационная служба не использует полосу частот 130−148,5 кГц. Поэтому упоминание Монголии в этом примечании больше не требуется.

MOD MNG/30/2

5.277 *Дополнительное распределение*:  в Анголе, Армении, Азербайджане, Беларуси, Камеруне, Республике Конго, Джибути, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Израиле, Казахстане, Мали, Узбекистане, Польше, Демократической Республике Конго, Кыргызстане, Словакии, Румынии, Руанде, Таджикистане, Чаде, Туркменистане и Украине полоса 430−440 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе.     (ВКР-19)

**Основания**: В Монголии фиксированная служба не использует полосу частот 430−440 МГц. Поэтому упоминание Монголии в этом примечании удалено.

MOD MNG/30/3

5.455 *Дополнительное распределение*:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Кубе, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Казахстане, Молдове, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 5670–5850 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе.     (ВКР-19)

**Основания**: В Монголии фиксированная служба не использует полосу частот 5670−5850 МГц. Поэтому упоминание Монголии в этом примечании больше не требуется.

MOD MNG/30/4

5.473 *Дополнительное распределение*:  в Армении, Австрии, Азербайджане, Беларуси, Кубе, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Румынии, Таджикистане, Туркменистане и Украине полосы 8850–9000 МГц и 9200−9300 МГц распределены также радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-19)

**Основания**: В Монголии радионавигационная служба не использует полосу частот 8850−9000 МГц и 9200−9300 МГц. Поэтому упоминание Монголии в этом примечании больше не требуется.

MOD MNG/30/5

5.478 *Дополнительное распределение*:  в Азербайджане, Кыргызстане, Румынии, Туркменистане и Украине полоса 9800–10 000 МГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-19)

**Основания**: В Монголии радионавигационная служба не использует полосу частот 9800−10 000 МГц. Поэтому упоминание Монголии в этом примечании больше не требуется.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_