|  |  |
| --- | --- |
| **Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-19) Sharm el-Sheikh (Egipto), 28 de octubre – 22 de noviembre de 2019** | **logo_S_** |
|  |  |
|  |  |
| SESIÓN PLENARIA | **Documento 30-S** |
|  | **30 de septiembre de 2019** |
|  | **Original: inglés** |
|  | |
| Mongolia | |
| Propuestas para los trabajos de la Conferencia | |
|  | |
| Punto 8 del orden del día | |

8 examinar las peticiones de las administraciones de suprimir las notas de sus países o de que se suprima el nombre de sus países de las notas, cuando ya no sea necesario, teniendo en cuenta la Resolución **26 (Rev.CMR-07**), y adoptar las medidas oportunas al respecto;

Introducción

De conformidad con la Resolución **26 (Rev.CMR-07)**, la Administración de Mongolia ha examinado las notas del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y propone la supresión del nombre de Mongolia de las notas número **5.67**, número **5.277**, número **5.455**, número **5.473 y** número **5.478**.

Propuestas

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias  
(Véase el número 2.1)

MOD MNG/30/1

5.67 *Atribución adicional:* en Kirguistán y Turkmenistán, la banda 130‑148,5 kHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación. En el interior de estos países, y entre ellos, el citado servicio funciona sobre la base de igualdad de derechos. (CMR‑19)

**Motivos:** En Mongolia no se utiliza el servicio de radionavegación en la banda 130-148,5 kHz. Por ello el nombre de Mongolia ya no es necesario en esta nota.

MOD MNG/30/2

5.277 *Atribución adicional:* en Angola, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Camerún, Congo (Rep. del), Djibouti, Federación de Rusia, Georgia, Hungría, Israel, Kazajstán, Malí, Uzbekistán, Polonia, Rep. Dem. del Congo, Kirguistán, Serbia, Eslovaquia, Rumania, Rwanda, Tayikistán, Chad, Turkmenistán y Ucrania, la banda 430-440 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo. (CMR‑19)

**Motivos:** En Mongolia no se utiliza el servicio fijo en la banda 430-440 MHz. Por ello, suprímase de esta nota el nombre de Mongolia.

MOD MNG/30/3

5.455*Atribución adicional:* en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Cuba, Federación de Rusia, Georgia, Hungría, Kazajstán, Moldova, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 5 670-5 850 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo. (CMR‑19)

**Motivos:** En Mongolia no se utiliza el servicio fijo en la banda 5 670-5 850 MHz. Por ello, el nombre de Mongolia ya no es necesario en esta nota.

MOD MNG/30/4

5.473 *Atribución adicional:* en Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Cuba, Federación de Rusia, Georgia, Hungría, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Rumania, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, las bandas 8 850-9 000 MHz y 9 200-9 300 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio de radionavegación. (CMR‑19)

**Motivos:** En Mongolia no se utiliza el servicio de radionavegación en las bandas 8 850‑9 000 MHz y 9 200‑9 300 MHz. Por ello, el nombre de Mongolia ya no es necesario en esta nota.

MOD MNG/30/5

5.478 *Atribución adicional:* en Azerbaiyán, Kirguistán, Rumania, Turkmenistán y Ucrania, la banda 9 800-10 000 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación. (CMR‑19)

**Motivos:** En Mongolia no se utiliza el servicio de radionavegación en la banda 9 800‑10 000 MHz. Por ello, el nombre de Mongolia ya no es necesario en esta nota.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_