|  |  |
| --- | --- |
| **世界无线电通信大会（WRC-19）2019年10月28日-11月22日，埃及沙姆沙伊赫** | **logo_C_** |
|  |  |
|  |  |
| **全体会议** | **文件 36 (Add.22)-C** |
|  | **2019年10月2日** |
|  | **原文：俄文** |
|  |
| 乌兹别克斯坦（共和国） |
| proposals for the work of the conference |
|  |
| 议项9.2 |

9 按照《公约》第7条，审议并批准无线电通信局主任关于下列内容的报告：

9.2 应用《无线电规则》过程中遇到的任何困难或矛盾之处；以及

引言

根据2015年世界无线电大会议项9.2，乌兹别克斯坦主管部门注意到俄文版和英文版的文本存在一些差异，建议对2016年版《无线电规则》进行一些修正，具体如附件所示。

提案

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表
（见第2.1款）

MOD UZB/36A22/1

5.351 1 530-1 544 MHz、1 545-1 559 MHz、1 626.5-1 645.5 MHz和1 646.5-1 660.5 MHz频段不应用于任何业务的馈线链路。然而，在特殊情况下，主管部门可以核准卫星移动业务中在指定的固定地点的地球站，通过使用这些频段的空间电台进行通信。

编辑说明：此修订仅涉及俄文版。

**理由：** 我们请大会注意《无线电规则》第**5**条第**5.351**款，需要做出适当修改以消除俄文和英文文本之间的不一致之处。根据第5条划分表，1 525-1 544 MHz、1 545-1 559 MHz、1 626.5-1 645.5 MHz和1 646.5-1 660.5 MHz频段划分给卫星移动业务。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_