|  |  |
| --- | --- |
| **Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-19) Charm el-Cheikh, Égypte, 28 octobre – 22 novembre 2019** | **logo_F_** |
|  |  |
|  |  |
| **SÉANCE PLÉNIÈRE** | **Addendum 20 au Document 51-F** |
|  | **4 octobre 2019** |
|  | **Original: anglais** |
|  | |
| Azerbaïdjan (République d') | |
| Propositions pour les travaux de la conférence | |
|  | |
| Point 8 de l'ordre du jour | |

8 examiner les demandes des administrations qui souhaitent supprimer des renvois relatifs à leur pays ou le nom de leur pays de certains renvois, s'ils ne sont plus nécessaires, compte tenu de la Résolution **26 (Rév.CMR-07)**, et prendre les mesures voulues à ce sujet.

Conformément à la Résolution **26 (Rév.CMR-07)**, l'Administration des communications de la République azerbaïdjanaise a examiné les renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences et propose de supprimer le nom de son pays des renvois **5.128**, **5.194**, **5.312**, **5.350**, **5.428**, **5.430** et **5.448** du Règlement des radiocommunications.

ARTICLE 5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences  
(Voir le numéro 2.1)

MOD AZE/51A20/1

5.128 Les fréquences des bandes 4 063-4 123 kHz et 4 130-4 438 kHz peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe, d'une puissance moyenne ne dépassant pas 50 W, pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service mobile maritime. En outre, dans les pays suivants: Afghanistan, Argentine, Arménie, , Bélarus, Botswana, Burkina Faso, Centrafricaine (Rép.), Chine, Fédération de Russie, Géorgie, Inde, Kazakhstan, Mali, Niger, Pakistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, dans les bandes 4 063**-**4 123 kHz, 4 130**‑**4 133 kHz et 4 408**-**4 438 kHz, les stations du service fixe, d'une puissance moyenne ne dépassant pas 1 kW, peuvent être exploitées, à condition qu'elles soient situées à au moins 600 km des côtes et qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service mobile maritime.     (CMR‑19)

**Motifs:** Il n'est plus nécessaire que l'Azerbaïdjan soit mentionné dans ce renvoi.

MOD AZE/51A20/2

5.194*Attribution additionnelle:*dans les pays suivants:, Kirghizistan, Somalie et Turkménistan, la bande 104**-**108 MHz est, de plus, attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique (R), à titre secondaire.     (CMR‑19)

**Motifs:** Il n'est plus nécessaire que l'Azerbaïdjan soit mentionné dans ce renvoi.

MOD AZE/51A20/3

5.312 *Attribution additionnelle*:dans les pays suivants: Arménie, , Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine la bande de fréquences 645**‑**862 MHz, en Bulgarie les bandes de fréquences 646‑686 MHz, 726-758 MHz, 766‑814 MHz et 822-862 MHz; et en Pologne la bande de fréquences 860-862 MHz jusqu'au 31 décembre 2017, sont, de plus, attribuées au service de radionavigation aéronautique à titre primaire.     (CMR-19)

**Motifs:** Il n'est plus nécessaire que l'Azerbaïdjan soit mentionné dans ce renvoi.

MOD AZE/51A20/4

5.350 *Attribution additionnelle:*dans les pays suivants: Kirghizistan et Turkménistan, la bande 1 525-1 530 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique à titre primaire.     (CMR‑19)

**Motifs:** Il n'est plus nécessaire que l'Azerbaïdjan soit mentionné dans ce renvoi.

MOD AZE/51A20/5

5.428 *Attribution additionnelle*:dans les pays suivants:, Kirghizistan et Turkménistan, la bande de fréquences 3 100-3 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.     (CMR‑19)

**Motifs:** Il n'est plus nécessaire que l'Azerbaïdjan soit mentionné dans ce renvoi.

MOD AZE/51A20/6

5.430 *Attribution additionnelle*:dans les pays suivants:, Kirghizistan et Turkménistan, la bande de fréquences 3 300**-**3 400 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.     (CMR-19)

**Motifs:** Il n'est plus nécessaire que l'Azerbaïdjan soit mentionné dans ce renvoi.

MOD AZE/51A20/7

5.448 *Attribution additionnelle*:dans les pays suivants:, Kirghizistan, Roumanie et Turkménistan, la bande 5 250**-**5 350 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.     (CMR-19)

**Motifs:** Il n'est plus nécessaire que l'Azerbaïdjan soit mentionné dans ce renvoi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_