|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19) شرم الشيخ، مصر، 28 أكتوبر - 22 نوفمبر 2019 |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 20 للوثيقة 57-A |
|  | 4 أكتوبر 2019 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  | |
| جمهورية البرازيل الاتحادية | |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر | |
|  | |
| بند جدول الأعمال 8 | |

8 النظر في طلبات الإدارات التي ترغب في حذف الحواشي الخاصة ببلدانها أو حذف أسماء بلدانها من الحواشي إذا لم تعد مطلوبة، وفقاً للقرار **26 (Rev.WRC−07)**، واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها؛

خلفية

في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 (WRC-15)، شاركت الإدارة البرازيلية في المناقشات المتعلقة بتحديد أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) في نطاقي التردد MHz 3 400-3 300 وMHz 4 900-4 800. وتقرر آنذاك ألا تنضم البرازيل إلى البلدان المذكورة في الحاشيتين رقمي **429D.5** و**441A.5**، على التوالي، من لوائح الراديو (RR) لتحديد هذين النطاقين لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية. وقد شهد البلد منذ ذلك الحين العديد من التطورات وآن الأوان لينضم إلى البلدان المذكورة في هاتين الحاشيتين.

لذا، فاستجابةً للبند 8 من جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 (WRC-19)، تقترح الإدارة البرازيلية إدراج اسمها في الرقمين **429D.5** و**441A.5** من لوائح الراديو.

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

MOD B/57A20/1

429D.5 في البلدان التالية في الإقليم 2: الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وكوستاريكا وإكوادور والمكسيك وأوروغواي، يحدد استعمال نطاق التردد MHz 3 400‑3 300 لتنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT). ويجب أن يكون هذا الاستعمال طبقاً للقرار **223 (Rev.WRC-15)**. وهذا الاستعمال في الأرجنتين وأوروغواي يخضع لتطبيق الرقم **21.9**. ويجب ألا يتسبب استعمال محطات الاتصالات المتنقلة الدولية في الخدمة المتنقلة العاملة في نطاق التردد MHz 3 400‑3 300 في تداخلات ضارة على الأنظمة العاملة في خدمة التحديد الراديوي للموقع وألا تطالب بالحماية منها، وعلى الإدارات التي ترغب في تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية أن تحصل على موافقة البلدان المجاورة لحماية العمليات في خدمة التحديد الراديوي للموقع. ولا يحول هذا التحديد دون استعمال نطاق التردد هذا في أي تطبيق للخدمات التي يوزَّع لها نطاق التردد هذا، ولا يمنح أولوية في لوائح الراديو.(WRC-19)

الأسباب: تحديث لوائح الراديو بتضمينها تحديد أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية في البرازيل في نطاق التردد MHz 3 400-3 300.

MOD B/57A20/2

441A.5 في البرازيل وأوروغواي، يُحدد نطاق التردد MHz 4 900‑4 800، أو أجزاء منه، لتنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) ولا يحول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق التردد هذا أي تطبيق للخدمات الموزع لها نطاق التردد هذا ولا يحدد أولوية في لوائح الراديو. ويخضع استعمال نطاق التردد هذا لتنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية للموافقة التي يتم الحصول عليها من البلدان المجاورة ويجب ألا تطالب محطات الاتصالات المتنقلة الدولية بالحماية من محطات التطبيقات الأخرى في الخدمة المتنقلة. ويجب أن يكون هذا الاستعمال طبقاً للقرار **223 (Rev.WRC-15)**. (WRC-19)

الأسباب: تحديث لوائح الراديو بتضمينها تحديد أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية في البرازيل في نطاق التردد MHz 4 990‑4 800.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_