|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19) شرم الشيخ، مصر، 28 أكتوبر - 22 نوفمبر 2019 |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 4 للوثيقة 80(Add.13)-A |
|  | 7 أكتوبر 2019 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  | |
| اليابان | |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر | |
|  | |
| بند جدول الأعمال 13.1 | |

13.1 النظر في تحديد نطاقات تردد من أجل التطوير المستقبلي للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، بما في ذلك إمكانية توزيع ترددات إضافية للخدمة المتنقلة على أساس أولي، وفقاً للقرار **238 (WRC‑15)**؛

مقدمة

تعرض هذه الوثيقة المقترحات المقدمة من اليابان بشأن نطاق التردد GHz 76-71 في إطار البند 13.1 من جدول أعمال المؤتمر WRC-19.

المقترح

تؤيد اليابان الأسلوب K1 (لا تغيير في لوائح الراديو) في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر بشأن نطاق التردد GHz 76-71 في إطار البند 13.1 من جدول أعمال المؤتمر WRC-19.

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

NOC J/80A13A4/1

GHz 81-66

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| التوزيع على الخدمات | | |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 74-71 **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)  **متنقلة**  **متنقلة ساتلية** (فضاء-أرض) | | |
| 76-74 **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)  **متنقلة**  **إذاعية**  **إذاعية ساتلية**  أبحاث فضائية (فضاء-أرض)  561.5 | | |

الأسباب: تود اليابان انتظار المزيد من التطورات التكنولوجية في الاتصالات المتنقلة الدولية في نطاق التردد الأعلى فوق GHz 71، ومن شأن تحديد نطاق التردد GHz 76-71 للاتصالات المتنقلة الدولية في المؤتمر WRC-19 أن يكون سابقاً لأوانه.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_