|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19)Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года** | logo_R_ |
|  |  |
|  |  |
| **КОМИТЕТ 4** | **Документ 196-R** |
|  | **4 ноября 2019 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  |
| Корейская Народно-Демократическая Республика |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ |
|  |
| Пункт 1.1 повестки дня |

1.1 рассмотреть распределение полосы частот 50−54 МГц любительской службе в Районе 1 в соответствии с Резолюцией **658 (ВКР-15)**;

Введение

Резолюция **658 (ВКР-15)** *предлагает МСЭ-R*:

1 исследовать потребности в спектре в Районе 1 для любительской службы в полосе частот 50−54 МГц;

2 исследовать совместное использование частот любительской службой и подвижной фиксированной, радиолокационной и радиовещательной службами, чтобы обеспечить защиту этих служб, принимая во внимание результаты указанных выше исследований.

Предложение

КНДР поддерживает метод B1, представленный в Отчете ПСК, и предлагает внести поправки в п. **5.D11** метода B1, которые показаны в приложении к настоящему документу.

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV – Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

ADD KRE/196/1#50232

5.D11Использование частот в полосе частот 50,080−50,280 МГц, за исключением стран, перечисленных в п. **5.169**, любительскими станциями предполагает предварительное получение специального разрешения от заинтересованной администрации наряду с согласием администраций, радиовещательная служба которых может быть затронута. Для определения потенциально затрагиваемых администраций в Районе 1 и Районе 3 значение напряженности поля не должно превышать 6 дБ (мкВ/м) на высоте 10 м над уровнем земли для 10% времени на границе территории этой администрации.     (ВКР-19)

**Основания**: Данное примечание определяет критерии возможности использования любительских станций на границе территории стран в Районе 3, в которых в рассматриваемой полосе частот работает радиовещательная служба.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_