|  |  |
| --- | --- |
| **Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-19)Sharm el-Sheikh (Egipto), 28 de octubre – 22 de noviembre de 2019** | **logo_S_** |
|  |  |
|  |  |
| COMISIÓN 4 | **Documento 196-S** |
|  | **4 de noviembre de 2019** |
|  | **Original: inglés** |
|  |
| República Popular Democrática de Corea |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |
|  |
| Punto 1.1 del orden del día |

1.1 considerar la posibilidad de efectuar una atribución al servicio de aficionados en la banda de frecuencias 50‑54 MHz en la Región 1, de conformidad con la **Resolución** **658 (CMR‑15)**;

Introducción

En la Resolución **658 (CMR-15)** *se invita al UIT-R*:

1 a estudiar las necesidades de espectro del servicio de aficionados en la Región 1 en la banda de frecuencias 50-54 MHz;

2 a, teniendo en cuenta los resultados de los mencionados estudios, estudiar la compartición entre el servicio de aficionados y los servicios fijo, móvil, de radiolocalización y de radiodifusión, con el fin de garantizar la protección de estos servicios.

Propuesta

La República Popular Democrática de Corea apoya el Método B1 del Informe de la RPC y propone que se modifique el número **5.D11** del Método B1 como se muestra en el anexo.

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(Véase el número 2.1)

ADD KRE/196/1#50232

5.D11La utilización de las frecuencias dentro de la banda de frecuencias 50,080-50,280 MHz por las estaciones de aficionados, salvo en los países indicados en el número **5.169**, estará supeditada a la obtención de una autorización especial previa de la administración del caso, junto con el acuerdo de otras administraciones cuyo servicio de radiodifusión pudiera verse afectado. Para identificar las administraciones potencialmente afectadas en la Región 1 y en la Región 3, el valor de la intensidad de campo no excederá de 6 dB(μV/m) durante el 10% del tiempo, producido a 10 m por encima del nivel del suelo en la frontera del territorio de cualquier otra administración.     (CMR-19)

**Motivos:** Este número establece los criterios que rigen la utilización de estaciones de aficionados en la frontera del territorio de los países en la Región 3 donde el servicio de radiodifusión funciona en esta banda de frecuencias.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_