|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A picture containing text, clipart  Description automatically generated | المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23)  **دبي، 20 نوفمبر – 15 ديسمبر 2023** | |  |
|  | |  | |
|  | |  | |
| **الجلسة العامة** | | **الوثيقة 61-A** | |
|  | | **19 سبتمبر 2023** | |
|  | | **الأصل: بالإنكليزية** | |
|  | | | |
| جمهورية بلغاريا | | | |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر | | | |
|  | | | |
| بند جدول الأعمال 8 | | | |

8 النظر في طلبات الإدارات التي ترغب في حذف الحواشي الخاصة ببلدانها أو حذف أسماء بلدانها من الحواشي إذا لم تَعد مطلوبة، مع مراعاة القرار **26 (Rev.WRC‑19)**، واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها؛

بالنظر إلى تعديل الخطة الوطنية لتوزيع الترددات الراديوية، نقترح تعديل الحاشية **312.5** من لوائح الراديو في إطار البند 8 من جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023.

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

MOD BUL/61/1

312.5 *توزيع إضافي*:  يُوزع أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية للطيران على أساس أولي نطاق التردد MHz 862‑645 في البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والاتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا، ونطاقات التردد MHz 753‑726 وMHz 811-778 وMHz 852‑822 في بلغاريا.(WRC-23)

الأسباب: بالنظر إلى تعديل الخطة الوطنية لتوزيع الترددات الراديوية في عام 2021، لم يعد نطاق التردد MHz 694‑646، الذي يشمل النطاق MHz 686-646، موزعاً لخدمة الملاحة الراديوية للطيران. وفي هذا الصدد، نقترح حذف النطاق MHz 686‑646 من الرقم 312.5 من لوائح الراديو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ