|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A picture containing text, clipart  Description automatically generated | المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23)**دبي، 20 نوفمبر – 15 ديسمبر 2023** |  |
|  |  |
|  |  |
| **الجلسة العامة** | **الوثيقة 64-A** |
|  | **28 سبتمبر 2023** |
|  | **الأصل: بالإنكليزية** |
|  |
| جمهورية مالي |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |
|  |
| بند جدول الأعمال 2.1 |

2.1 النظر في تحديد نطاقات التردد MHz 3 400-3 300 وMHz 3 800-3 600 وMHz 7 025-6 425 وMHz 7 125-7 025 وGHz 10,5-10,0 من أجل الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، بما في ذلك إمكانية منح توزيعات إضافية للخدمة المتنقلة على أساس أولي، وفقاً للقرار **245 (WRC‑19)**؛

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

NOC MLI/64/1

MHz 3 600-2 700

|  |
| --- |
| التوزيع على الخدمات |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 3 400-3 300**تحديد راديوي للموقع** | 3 400-3 300**تحديد راديوي للموقع**هواةثابتةمتنقلة | 3 400-3 300**تحديد راديوي للموقع**هواة |
|  429B.5 429A.5 429.5 149.5430.5 | 429D.5 429C.5 149.5 | 429F.5 429E.5 429.5 149.5 |

الأسباب: تستعمل خدمات التحديد الراديوي للموقع في مالي النطاق GHz 3,4-3,3. وهذا النطاق بالغ الأهمية لهذا البلد، لأن مالي تواجه أزمة متعددة الأبعاد منذ حوالي عشر سنوات، مع هجمات إرهابية على جزء كبير من أراضيها. وهذا يتطلب من القوات المسلحة وقوات الأمن التدخل باستعمال طائرات ذات رادارات على متنها تستعمل نطاق التردد هذا.
وترغب إدارة مالي في عدم إدخال أي تغييرات (NOC) على المادة 5 من لوائح الراديو فيما يتعلق بالنطاق GHz 3,4-3,3.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ