|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-23)Dubaï, 20 novembre – 15 décembre 2023** |  |
|  |  |
|  |  |
| **SÉANCE PLÉNIÈRE** | **Document 73-F** |
|  | **13 octobre 2023** |
|  | **Original: anglais** |
|  |
| Jamaïque |
| propositions pour les travaux de la conférence |
|  |
| Point 8 de l'ordre du jour |

8 examiner les demandes des administrations qui souhaitent supprimer des renvois relatifs à leur pays ou le nom de leur pays de certains renvois, s'ils ne sont plus nécessaires, compte tenu de la Résolution **26 (Rév.CMR-19)**;

Propositions

ARTICLE 5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)

MOD JMC/73/1

5.293 *Catégorie de service différente*:  dans les pays suivants: Canada, Chili, Cuba, États‑Unis, Guyana et Panama, dans les bandes de fréquences 470-512 MHz et 614‑806 MHz, l'attribution au service fixe est à titre primaire (voir le numéro **5.33**), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro **9.21**. Dans les pays suivants: Bahamas, la Barbade, Canada, Chili, Cuba, États‑Unis, Guyana, Jamaïque, Mexique et Panama, les bandes de fréquences 470‑512 MHz et 614‑698 MHz sont attribuées à titre primaire au service mobile (voir le numéro **5.33**), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro **9.21**. En Argentine et en Équateur, la bande de fréquences 470-512 MHz est attribuée à titre primaire aux services fixe et mobile (voir le numéro **5.33**), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro **9.21**.     (CMR‑23)

**Motifs:** Faire en sorte que les IMT disposent d'une quantité suffisante de spectre pour contribuer à réduire la fracture numérique.

MOD JMC/73/2

5.308A Dans les pays suivants: Bahamas, Barbade, Belize, Canada, Colombie, États-Unis, Guatemala, Jamaïque, […] et Mexique, la bande de fréquences 614‑698 MHz, ou des parties de cette bande, est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT) ‒ voir la Résolution **224 (Rév.CMR-19)**. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Les stations du service mobile du système IMT fonctionnant dans la bande sont assujetties à l'accord obtenu au titre du numéro **9.21** et ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au service de radiodiffusion des pays voisins, ni demander à être protégées vis‑à-vis de ce service. Les numéros **5.43** et **5.43A** s'appliquent.     (CMR‑23)

**Motifs:** Faire en sorte que les IMT disposent d'une quantité suffisante de spectre pour contribuer à réduire la fracture numérique.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_