|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A close up of a sign  Description automatically generated | **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-23)Дубай, 20 ноября – 15 декабря 2023 года** |  |
|  |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Документ 73-R** |
|  | **13 октября 2023 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  |
| Ямайка |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ |
|  |
| Пункт 8 повестки дня |

8 рассмотреть просьбы от администраций об исключении примечаний, относящихся к их странам, или исключении названий их стран из примечаний, если в этом более нет необходимости, с учетом Резолюции **26 (Пересм. ВКР-19)**, и принять по ним надлежащие меры;

Предложения

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV – Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD JMC/73/1

5.293 *Другая категория службы*:  в Канаде, Чили, на Кубе, в Соединенных Штатах Америки, Гайане и Панаме в полосах частот 470–512 МГц и 614−806 МГц распределение фиксированной службе произведено на первичной основе (см. п. **5.33**) при условии получения согласия в соответствии с п. **9.21**. На Багамских Островах, в Барбадосе, Канаде, Чили, на Кубе, в Соединенных Штатах Америки, Гайане, на Ямайке, в Мексике и Панаме распределение полос частот 470–512 МГц и 614−698 МГц подвижной службе произведено на первичной основе (см. п. **5.33**) при условии получения согласия в соответствии с п. **9.21**. В Аргентине и Эквадоре распределение полосы частот 470−512 МГц фиксированной и подвижной службам произведено на первичной основе (см. п. **5.33**) при условии получения согласия в соответствии с п. **9.21**.     (ВКР-23)

**Основания**: В целях обеспечения достаточного спектра для IMT и создания условий для сокращения цифрового разрыва.

MOD JMC/73/2

5.308А На Багамских Островах, в Барбадосе, Белизе, Канаде, Колумбии, Соединенных Штатах Америки, Гватемале, на Ямайке, […] и в Мексике полоса частот 614–698 МГц или ее участки определена для Международной подвижной электросвязи (IMT) – см. Резолюцию **224** **(Пересм. ВКР‑19)**. Это определение не препятствует использованию этих полос частот каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Для станций подвижной службы системы IMT в этой полосе частот должно быть получено согласие в соответствии с п. **9.21**, и они не должны причинять вредные помехи радиовещательной службе соседних стран или требовать от них защиты. Применяются пп. **5.43** и **5.43A**.     (ВКР‑23)

**Основания**: В целях обеспечения достаточного спектра для IMT и создания условий для сокращения цифрового разрыва.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_