|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A picture containing text, clipart  Description automatically generated | المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23)**دبي، 20 نوفمبر – 15 ديسمبر 2023** |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | **الإضافة 21للوثيقة 85-A** |
|  | **22 أكتوبر 2023** |
|  | **الأصل: بالروسية** |
|  |
| مقترحات مشتركة مقدمة من الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |
|  |
| بند جدول الأعمال 4 |

4 استعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات السابقة، وفقاً للقرار **95 (Rev.WRC‑19)**، للنظر في إمكانية مراجعتها أو استبدالها أو إلغائها؛

مقدمة

استعرضت إدارات الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات قرارات وتوصيات المؤتمرات السابقة المشار إليها في الملحق 5/4-1 من تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر وقررت تقديم المقترحات التالية فيما يتعلق بالقرارات المدرجة أدناه.

المقترحات

NOC RCC/85A21/1

القـرار 18 (REV.WRC‑15)

إجراء التعرف إلى هوية السفن والطائرات التابعة لدول
ليست أطرافاً في نزاع مسلّح والإعلان عن مواقعها

الأسباب: لا يزال صالحاً.

NOC RCC/85A21/2

القـرار 20 (REV.WRC-03)

التعاون التقني مع البلدان النامية في ميدان اتصالات الطيران

الأسباب: لا يزال صالحاً.

NOC RCC/85A21/3

القـرار 81 (REV.WRC-15)

تقييم إجراء الاحتياط الإداري الواجب المطبق على الشبكات الساتلية

الأسباب: لا يزال صالحاً.

SUP RCC/85A21/4

القـرار 85 (WRC-03)

تطبيق المادة 22 من لوائح الراديو لحماية الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الإذاعية الساتلية من الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية

الأسباب: قد يتم الغاء هذا القرار أو الاستعاضة عنه بقاعدة إجرائية نظراً لأن لجنة الدراسات 4 لقطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد تدرس بانتظام التحديثات على التوصية ITU‑R S.1503 وأصبحت نسخة من برمجية التحقق متاحة الآن لمكتب الاتصالات الراديوية لتقييم مستويات كثافة تدفق القدرة المكافئة (epfd) المتوقعة.

SUP RCC/85A21/5

القـرار 160 (WRC‑15)

تسهيل النفاذ إلى تطبيقات النطاق العريض المقدَّمة بواسطة
محطات منصات عالية الارتفاع

الأسباب: يتعلق هذا القرار بالبند 14.1 من جدول أعمال المؤتمر WRC-19، وقد اكتملت الدراسات حول هذا الموضوع في عام 2019.

SUP RCC/85A21/6

القـرار 161 (WRC-15)

الدراسات المتعلقة بالاحتياجات من الطيف وإمكانية توزيع
نطاق التردد GHz 39,5‑37,5 للخدمة الثابتة الساتلية

الأسباب: يتعلق هذا القرار بالبند 4.2 من جدول الأعمال التمهيدي للمؤتمر WRC-23، والذي لم يُدرج في جدول الأعمال النهائي.

القـرار 170 (WRC-19)

تدابير إضافية بشأن الشبكات الساتلية في الخدمة الثابتة الساتلية
في نطاقات التردد الخاضعة للتذييل 30B من أجل تعزيز
النفاذ المنصف إلى نطاقات التردد هذه

MOD RCC/85A21/7

التذييل 1 للمرفق 1
بالقرار 170 (WRC‑19)

معايير لتحديد ما إذا كان تخصيص يعتبر متأثراً بشبكات يبلَّغ عنها بموجب التذييل 30B وفقاً لهذا القرار

...

الأسباب: منذ انعقاد المؤتمر WRC-19، لا يوجد اختلاف في حجم قوس التنسيق أو في القيم المقابلة للحدود "الصارمة" لكثافة تدفق القدرة (pfd)، على النحو المحدد في الملحق 3 بالتذييل 30B من لوائح الراديو وفي القرار (WRC-19) 170، ويجب التحقق تلقائياً من جميع التبليغات بموجب التذييل 30B من لوائح الراديو، مقابل حدود كثافة تدفق القدرة المقابلة المحددة في الملحق 3 بالتذييل 30B.

MOD RCC/85A21/8

التذييل 2 للمرفق 1
بالقرار 170 (WRC-19)

معايير الحماية المنطبقة على شبكة جديدة مبلغ عنها

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الشبكة المبلغ عنها | التعيينات أو التخصيصات الواجب حمايتها | معايير الحماية |
| تخصيص يطبق الإجراء الخاص | تعيين في الخطة | الملحق 4 بالتذييل **30B** |
| تخصيص محوَّل من تعيين بدون تعديل | الملحق 4 بالتذييل **30B** |
| تخصيص محوَّل من تعيين بتعديل ضمن غلاف التعيين | الملحق 4 بالتذييل **30B** |
| تخصيص محوَّل من تعيين بتعديل خارج غلاف التعيين طبق من أجله الإجراء الخاص | الملحق 4 بالتذييل **30B** |
| تخصيص محوَّل من تعيين بتعديل خارج غلاف التعيين و**لم** يطبق من أجلهالإجراء الخاص | المعايير الجديدة الوارد وصفها في هذا القرار |
| نظام سابق قائم | الملحق 4 بالتذييل **30B** |
| نظام إضافي طُبق من أجله الإجراء الخاص | الملحق 4 بالتذييل **30B** |
| نظام إضافي له تخصيصات تردد مسجلة في القائمة حتى 22 نوفمبر 2019 بمنطقة خدمة تقتصر على الأراضي الوطنية و**لم** يُطبق من أجله الإجراء الخاص | الملحق 4 بالتذييل **30B** |
| نظام إضافي له تخصيصات تردد مبلغة بموجب الفقرة 1.6 من التذييل 30B بمنطقة خدمة تقتصر على الأراضي الوطنية و**لم** يُطبق من أجله الإجراء الخاص | المعايير الجديدة الوارد وصفها في هذا القرار |
| نظام إضافي له تخصيصات تردد بمنطقة خدمة تتجاوز الأراضي الوطنية و**لم** يُطبق من أجله الإجراء الخاص | المعايير الجديدة الوارد وصفها في هذا القرار |
| طلب بموجب المادة 7 ولكنه نُقل إلى المادة 6 | الملحق 4 بالتذييل **30B** |
| تعيين جديد في إطار تطبيق الفقرة 35.6 | الملحق 4 بالتذييل **30B** |
| تحويل تعيين أو نظام إضافي جديد **لم** يُطبق من أجله الإجراء الخاص | جميعها | الملحق 4 بالتذييل **30B** |

الأسباب: نظراً لعدم احتواء الملحق 2 للمرفق 1 بالقرار (WRC-19) 170 ولا القرار (WRC-19) 170، ككل، على الملحق 4، يُقترح الإشارة بوضوح إلى مكان وجود معايير الحماية المقابلة.

NOC RCC/85A21/9

القـرار 205 (REV.WRC-19)

حماية الأنظمة العاملة في الخدمة المتنقلة الساتلية
في نطاق التردد MHz 406,1-406

الأسباب: لا يزال صالحاً.

NOC RCC/85A21/10

القـرار 207 (REV.WRC-15)

تدابير لمعالجة الاستعمال غير المرخص لترددات في النطاقات
الموزعة على الخدمتين المتنقلة البحرية والمتنقلة للطيران (R)
والتداخل في هذه الترددات

الأسباب: لا يزال صالحاً.

NOC RCC/85A21/11

القـرار 217 (WRC-97)

تنفيذ رادارات رصد خصائص الريـاح

الأسباب: لا يزال صالحاً.

NOC RCC/85A21/12

القـرار 331 (REV.WRC-12)

تشغيل النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر

الأسباب: لا يزال صالحاً.

NOC RCC/85A21/13

القـرار 344 (REV.WRC-19)

إدارة موارد الترقيم للهويات البحرية

الأسباب: لا يزال صالحاً.

NOC RCC/85A21/14

القـرار 354 (WRC-07)

إجراءات المهاتفة الراديوية للاستغاثة والسلامة على التردد kHz 2 182

الأسباب: لا يزال صالحاً.

NOC RCC/85A21/15

القـرار 356 (REV.WRC-19)

تسجيل معلومات الخدمات البحرية في الاتحاد

الأسباب: لا يزال صالحاً.

NOC RCC/85A21/16

القـرار 417 (REV.WRC-15)

استعمال الخدمة المتنقلة للطيران (R) لنطاق التردد MHz 1 164-960

الأسباب: لا يزال صالحاً.

NOC RCC/85A21/17

القـرار 422 (WRC-12)

وضع منهجية لحساب احتياجات الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران (R) من الطيف في النطاقين MHz 1 555‑1 545 (فضاء‑أرض) وMHz 1 656,5‑1 646,5 (أرض‑فضاء)

الأسباب: لا يزال صالحاً.

NOC RCC/85A21/18

القـرار 612 (REV.WRC-12)

استخدام خدمة التحديد الراديوي للموقع بين 3 وMHz 50
لدعم تشغيل الرادارات الأوقيانوغرافية

الأسباب: لا يزال صالحاً.

NOC RCC/85A21/19

القـرار 749 (REV.WRC-19)

استعمال تطبيقات متنقلة وغيرها من الخدمات للنطاق MHz 862-790 في بلدان الإقليم 1 وجمهورية إيران الإسلامية

الأسباب: لا يزال صالحاً.

NOC RCC/85A21/20

القـرار 760 (REV.WRC‑19)

أحكام تتعلق باستعمال الخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، والخدمات الأخرى لنطاق التردد MHz 790-694 في الإقليم 1

الأسباب: لا يزال صالحاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ