|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A close up of a sign  Description automatically generated | **Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-23) Dubái, 20 de noviembre - 15 de diciembre de 2023** | |  |
|  | |  | |
|  | |  | |
| SESIÓN PLENARIA | | **Addéndum 14 al Documento 87-S** | |
|  | | **23 de octubre de 2023** | |
|  | | **Original: inglés** | |
|  | | | |
| Propuestas Comunes Africanas | | | |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA | | | |
|  | | | |
| Punto 1.14 del orden del día | | | |

1.14 examinar y considerar posibles ajustes de las atribuciones de frecuencias existentes o posibles nuevas atribuciones de frecuencias a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) en la gama de frecuencias 231,5-252 GHz, con el fin de garantizar la armonización de los requisitos más recientes para la observación por teledetección, de conformidad con la Resolución **662 (CMR-19)**.

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias  
(Véase el número 2.1)

MOD AFCP/87A14/1#1863

200-248 GHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios | | |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 232-235 FIJO  FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)  MÓVIL  Radiolocalización | | |
| 235-238 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) ADD 5.B114  FIJO  FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)  MÓVIL  INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)  5.563A 5.563B | | |
| 238-239,2 FIJO  FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)  MÓVIL  RADIOLOCALIZACIÓN  RADIONAVEGACIÓN  RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE | | |
| 239,2-240 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)  FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)  RADIOLOCALIZACIÓN  RADIONAVEGACIÓN  RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE | | |
| 240-241 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)  RADIOLOCALIZACIÓN | | |
| 241-242,2 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)  RADIOASTRONOMÍA  RADIOLOCALIZACIÓN  Aficionados  Aficionados por satélite  5.149 | | |
| **242,2-244,2** RADIOASTRONOMÍA  RADIOLOCALIZACIÓN  Aficionados  Aficionados por satélite  5.138 5.149 | | |
| 244,2-247,2 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)  RADIOASTRONOMÍA  RADIOLOCALIZACIÓN  Aficionados  Aficionados por satélite  5.138 5.149 | | |
| **247,2-248** RADIOASTRONOMÍA  RADIOLOCALIZACIÓN  Aficionados  Aficionados por satélite  5.149 | | |

ADD AFCP/87A14/2#1866

5.B114 La utilización de la banda de frecuencias 235-238 GHz por el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) se limita a las operaciones de sensores pasivos de sondeo de limbo. En esta banda, las estaciones en el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) no reclamarán protección contra las estaciones de los servicios fijo y móvil.     (CMR -23)

SUP AFCP/87A14/3#1867

RESOLUCIÓN 662 (CMR-19)

Examen de las atribuciones de frecuencias al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) en la gama de frecuencias 231,5-252 GHz y consideración  
de posibles ajustes con arreglo a los requisitos de observación   
de los sensores pasivos de microondas

**Motivos:** El ajuste dará lugar a un bloque contiguo de 231,5-239,2 GHz para los servicios fijo y móvil tras la consolidación de las gamas de frecuencias 231,5-235 GHz y 238-241 GHz, protegiendo al mismo tiempo los servicios existentes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_