|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A picture containing text, clipart  Description automatically generated | المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23)  **دبي، 20 نوفمبر – 15 ديسمبر 2023** | |  |
|  | |  | |
|  | |  | |
| **الجلسة العامة** | | **الوثيقة 98-A** | |
|  | | **27 أكتوبر 2023** | |
|  | | **الأصل: بالإنكليزية** | |
|  | | | |
| منغوليا | | | |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر | | | |
|  | | | |
| بند جدول الأعمال 8 | | | |

8 النظر في طلبات الإدارات التي ترغب في حذف الحواشي الخاصة ببلدانها أو حذف أسماء بلدانها من الحواشي إذا لم تَعد مطلوبة، مع مراعاة القرار **26 (Rev.WRC‑19)**، واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها؛

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

MOD MNG/98/1

155.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق kHz 21 870-21 850 أيضاً للخدمة المتنقلة للطيران (R) على أساس أولي في البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والاتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ومولدوفا وأوزبكستان وقيرغيزستان وسلوفاكيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا.(WRC-23)

الأسباب: لا يوجد أي استعمال للخدمة المتنقلة للطيران (R) في نطاق التردد kHz 21 870-21 850 في منغوليا. ولذلك، لم تعد الإحالة إلى منغوليا في هذه الحاشية ضرورية.

MOD MNG/98/2

155A.5 يقتصر استعمال الخدمة الثابتة للنطاق kHz 21 870-21 850 على تقديم خدمات تتعلق بسلامة الرحلات الجوية، وذلك في البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والاتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ومولدوفا وأوزبكستان وقيرغيزستان وسلوفاكيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا.(WRC-23)

الأسباب: لا يوجد أي استعمال للخدمة المتنقلة للطيران (R) في نطاق التردد kHz 21 870-21 850 في منغوليا. ولذلك، لم تعد الإحالة إلى منغوليا في هذه الحاشية ضرورية.

MOD MNG/98/3

175.5 *توزيع بديل*:  يوزع النطاقان MHz 73-68 وMHz 87,5-76 للخدمة الإذاعية على أساس أولي في البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والاتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ومولدوفا ومنغوليا وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا. ويوزع النطاقان MHz 73-68 وMHz 87,5-76 في لاتفيا وليتوانيا للخدمة الإذاعية والخدمة المتنقلة باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي. والخدمات التي يوزع عليها هذان النطاقان في البلدان الأخرى وكذلك الخدمة الإذاعية في البلدان المذكورة أعلاه تخضع لاتفاقات مع البلدان المجاورة المعنية.(WRC-23)

الأسباب: الخدمة الإذاعية موزَّعة ومُستخدَمة في نطاق التردد MHz 87,5-76 في منغوليا. ولذلك، تُضاف الإحالة إلى منغوليا في هذه الحاشية.

MOD MNG/98/4

429.5 *توزيع إضافي*:  يُوزع نطاق التردد MHz 3 400‑3 300 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في البلدان التالية: المملكة العربية السعودية والبحرين وبنغلاديش وبنن وبروني دار السلام وكمبوديا والكاميرون والصين وجمهورية الكونغو وجمهورية كوريا وكوت ديفوار ومصر والإمارات العربية المتحدة والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق واليابان والأردن وكينيا والكويت ولبنان وليبيا وماليزيا ومنغوليا ونيوزيلندا وعُمان وأوغندا وباكستان وقطر والجمهورية العربية السورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والسودان واليمن. ولا يحق لنيوزيلندا وللبلدان المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط أن تطالب بحماية خدمتيها الثابتة والمتنقلة من خدمة التحديد الراديوي للموقع.(WRC-23)

الأسباب: ثمة اهتمام باستعمال نطاق التردد MHz 3 400 3 300 من أجل الاتصالات المتنقلة الدولية في منغوليا. ولذلك، تُضاف الإحالة إلى منغوليا في هذه الحاشية.

MOD MNG/98/5

469.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق MHz 8 750‑8 500 أيضاً على الخدمتين المتنقلة البرية والملاحة الراديوية على أساس أولي في البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وجورجيا وهنغاريا وليتوانيا وأوزبكستان وبولندا وقيرغيزستان ورومانيا والاتحاد الروسي وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا.(WRC-23)

الأسباب: لا يوجد استعمال للخدمتين المتنقلة البرية والملاحة الراديوية في نطاق التردد MHz 8 750‑8 500 في منغوليا. ولذلك، لم تعد الإحالة إلى منغوليا في هذه الحاشية ضرورية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ