|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A picture containing text, clipart  Description automatically generated | المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23)**دبي، 20 نوفمبر – 15 ديسمبر 2023** |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | **الإضافة 10للوثيقة 111(Add.22)-A** |
|  | **29 أكتوبر 2023** |
|  | **الأصل: بالصينية** |
|  |
| جمهورية الصين الشعبية |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |
|  |
| ‎‎‎‎‎‎ بند جدول الأعمال 7(H) |

7 النظر في أي تغييرات قد يلزم إجراؤها، تطبيقاً للقرار 86 (المراجَع في مراكش، (2002 لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن "إجراءات النشر المسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل لتخصيصات التردد للشبكات الساتلية"، وفقاً للقرار **86 (Rev.WRC‑07)،** تيسيراً للاستخدام الرشيد والفعّال والاقتصادي للترددات الراديوية وأي مدارات مرتبطة بها، بما فيها مدار السواتل المستقرة بالنسبة للأرض؛

7(H) الموضوع H – حماية معززة للتذييلين **30/30A** من لوائح الراديو في الإقليمين 1 و3 والتذييل **30B** من لوائح الراديو

مقدمة

يتضمن الموضوع H المدرج في إطار البند 7 من جدول الأعمال الجزأين التاليين:

(1 استعراض إمكانية إلغاء الأحكام المرتبطة بالاتفاق الضمني في الإقليمين 1 و3 بموجب التذييلين **30A/30** والتذييل **30B** للوائح الراديو، حسب الاقتضاء (H1): يحتوي تقرير الاجتماع التحضيري على أربعة أساليب. يقترح الأسلوب H1A عدم إجراء أي تغيير في لوائح الراديو. ويقترح الأسلوب H1B إلغاء الاتفاق الضمني بشأن التخصيصات الواردة في خطة التذييلين **30A/30** أو التعيينات الواردة في خطة التذييل **30B** (مع وجود خيارين). ويقترح الأسلوب H1C الاستعاضة عن الاتفاق الضمني بآلية جديدة. وأما الأسلوب H1D، فهو مماثل للأسلوب H1C ولكنه يتضمن بعض العناصر الإضافية؛

(2 النظر في تطبيق انحطاط مسموح به قدره dB 0,25 من حيث تدهور هامش الحماية المكافئة (EPM) للتخصيصات الواردة في خطة التذييلين **30A/30** للوائح الراديو في الإقليمين 1 و3، بدلاً من القيمة الحالية البالغة dB 0,45 (H2): يحتوي تقرير الاجتماع التحضيري على أسلوبين. يقترح الأسلوب H2A عدم إجراء أي تغيير في لوائح الراديو، في حين يقترح الأسلوب H2B تغيير التفاوت المسموح به في تدهور هامش الحماية المكافئة من dB 0,45 إلى dB 0,25.

المقترحات

فيما يتعلق بالموضوع الفرعي H1، تؤيد الصين الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري، ولكنها على استعداد للنظر في أجزاء من الخيار 1 للأسلوب H1B. وفيما يتعلق بالموضوع الفرعي H2، تؤيد الصين الأسلوب H2A في تقرير الاجتماع التحضيري نظراً لصعوبة التبليغ عن أنظمة إضافية بعد المهلة التنظيمية البالغة 30 عاماً المحددة في الفقرة 24.1.4.

وتقترح الصين إدخال التعديلات التالية على لوائح الراديو.

التذييـل 30 (REV.WRC-19)[[1]](#footnote-1)\*

الأحكام بشأن جميع الخدمات والخطتان والقائمة المصاحبة لها[[2]](#footnote-2)1 بشأن الخدمة الإذاعية الساتلية في نطاقات الترددات GHz 12,2-11,7 (في الإقليم 3) وGHz 12,5-11,7
(في الإقليم 1) وGHz 12,7-12,2 (في الإقليم 2)(WRC-03)

MOD CHN/111A22A10/1#2086

المـادة 4 (REV.WRC-23)

الإجراءات المتعلقة بالتعديلات الطارئة على خطة الإقليم 2
وعلى الاستخدامات الإضافية في الإقليمين 1 و3[[3]](#footnote-3)3

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

MOD CHN/111A22A10/2#2087

10.1.4د إذا لم يبلّغ المكتب بأي قرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال التذكير بموجب الفقرة 10.1.4ب يكون التحديد على النحو التالي:

- تحديد تخصيص في خطة الإقليمين 1 و3، وفي هذه الحالة تعتبر الإدارة التي لم تفصح عن قرار أنها لا تعترض على التخصيص المقترح ويعتبر الاتفاق بموجب الفقرة 13.1.4*مكرراً* مبرماً بين الإدارة ذات التخصيص المتأثر في خطة الإقليمين 1 و3 والإدارة المبلِّغة عن التخصيص المقترح؛ أو

- تخصيص غير محدد في خطة الإقليمين 1 و3، وفي هذه الحالة تعتبر الإدارة التي لم تفصح عن قرار أنها موافقة على التخصيص المقترح.(WRC‑23)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

ADD CHN/111A22A10/3#2088

13.1.4*مكرراً* عند إبرام اتفاق بموجب هذا الحكم مع إدارة لديها تخصيص متأثر في خطة الإقليمين 1 و3، تلتزم الإدارة المبلغة عن التخصيص المقترح بالتقيد بكثافة تدفق القدرة البالغة dB 3– والواصلة إلى محطة الاستقبال الفضائية التابعة لهذه الإدارة التي كان تخصيصها أساس عدم الاتفاق في تاريخ وضع تخصيص التردد في خطة الإقليمين 1 و3 في الخدمة على النحو المبلغ عنه طبقاً للفقرة 10.1.5*مكرراً* أو في غضون 12 شهراً من تاريخ إرسال رسالة الفاكس المرسلة بموجب الفقرة 10.1.5*مكرراً*، أيهما أبعد.(WRC-23)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

ADD CHN/111A22A10/4#2089

13.1.4*مكرراً ثانياً* لدى إبرام اتفاقات بموجب الفقرة 13.1.4*مكرراً*، عند إدخال التخصيص في القائمة، يبين المكتب الإدارات التي كان تخصيصها في خطة الإقليمين 1 و3 أساس الاتفاق.(WRC-23)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

ADD CHN/111A22A10/5#2090

30.1.4 عند إدراج تخصيص في القائمة المشار إليها في الفقرة 13.1.4*مكرراً ثانياً*، لن يؤخذ هذا التخصيص في الاعتبار عند تحديث الحالة المرجعية لتلك التخصيصات في خطة الإقليمين 1 و3 التي أبرم اتفاق بشأنها بموجب الفقرة 13.1.4*مكرراً*. (WRC‑23)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

ADD CHN/111A22A10/6#2091

31.1.4 إذا أُبلغ المكتب بأن تخصيصاً في القائمة لم يتقيد بالشروط المحددة في الفقرة 13.1.4*مكرراً*، يتشاور المكتب فوراً مع الإدارة المسؤولة عن هذا التخصيص ويطلب منها مراعاة الشروط المحددة في الفقرة 13.1.4*مكرراً*.(WRC-23)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

ADD CHN/111A22A10/7#2092

32.1.4 وإذا استمر التخصيص الوارد في القائمة في عدم التقيد بالشروط المحددة في الفقرة 13.1.4*مكرراً*، على الرغم من تطبيق الفقرة 31.1.4، يقوم المكتب على الفور بإعلام لجنة لوائح الراديو.(WRC-23)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

MOD CHN/111A22A10/8#2093

المـادة 5 (REV.WRC-23)

التبليغ عن تخصيصات التردد للمحطات الفضائية في الخدمة
الإذاعية الساتلية وتفحص هذه التخصيصات وتدوينها
في السجل الأساسي الدولي للترددات[[4]](#footnote-4)18 (WRC-07)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

ADD CHN/111A22A10/9#2094

6.1.5*مكرراً* عند استلام بطاقة تبليغ كاملة، يرسل المكتب على الفور رسالة فاكس إلى الإدارات التي تطبق الفقرة 13.1.4*مكرراً* فيما يخص بطاقة التبليغ هذه، إن وجدت. ويبلّغ هذا الفاكس الإدارات المعنية بالتبليغ بموجب الفقرة 1.1.5 عن بطاقة التبليغ هذه والتاريخ الذي يُعتزم فيه وضع تخصيص التردد في الخدمة، رهناً بالاتفاق بموجب الفقرة 13.1.4*مكرراً* (WRC-23)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

التذييـل 30A (REV.WRC-19)[[5]](#footnote-5)\*

الأحكام والخطتان والقائمة[[6]](#footnote-6)1 المصاحبة لها التي تتعلق بوصلات التغذية
في الخدمة الإذاعية الساتلية (GHz 12,5-11,7 في الإقليم 1 وGHz 12,7-12,2
في الإقليم 2 وGHz 12,2-11,7 في الإقليم 3) في نطاقات التردد
[[7]](#footnote-7)2GHz 14,8-14,5 وGHz 18,1-17,3 في الإقليمين 1 و3
وGHz 17,8-17,3 في الإقليم 2 (WRC-03)

MOD CHN/111A22A10/10#2095

المـادة 4 (REV.WRC-23)

الإجراءات المتعلقة بإدخال تعديلات في خطة وصلات التغذية في الإقليم 2
وفي الاستخدامات الإضافية في الإقليمين 1 و3

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

MOD CHN/111A22A10/11#2096

10.1.4د إذا لم يبلّغ المكتب بأي قرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال التذكير بموجب الفقرة 10.1.4ب ويكون التحديد على النحو التالي:

- تحديد تخصيص في خطة الإقليمين 1 و3، وفي هذه الحالة تعتبر الإدارة التي لم تفصح عن قرار على التخصيص المقترح أنها لا تعترض على التخصيص المقترح ويعتبر الاتفاق بموجب الفقرة 13.1.4*مكرراً* مبرماً بين الإدارة ذات التخصيص المتأثر في خطة الإقليمين 1 و3 والإدارة المبلِّغة عن التخصيص المقترح؛ أو

- تخصيص غير محدد في خطة الإقليمين 1 و3، وفي هذه الحالة تعتبر الإدارة التي لم تفصح عن قرار أنها موافقة على التخصيص المقترح.(WRC‑23)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

ADD CHN/111A22A10/12#2097

13.1.4*مكرراً* عند إبرام اتفاق بموجب هذا الحكم مع إدارة لديها تخصيص متأثر في خطة الإقليمين 1 و3، تلتزم الإدارة المبلغة عن التخصيص المقترح بالتقيد بكثافة تدفق القدرة البالغة GRx[[8]](#footnote-8)zz dB(W/(m2 . Hz)) 197,0– والواصلة إلى محطة الاستقبال الفضائية التابعة لهذه الإدارة التي كان تخصيصها أساس عدم الاتفاق في تاريخ وضع تخصيص التردد في خطة الإقليمين 1 و3 في الخدمة على النحو المبلغ عنه طبقاً للفقرة 10.1.5*مكرراً* أو في غضون 12 شهراً من تاريخ إرسال رسالة الفاكس المرسلة بموجب الفقرة 10.1.5*مكرراً*، أيهما أبعد.(WRC-23)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

ADD CHN/111A22A10/13#2098

13.1.4*مكررا ًثانياً* لدى إبرام اتفاقات بموجب الفقرة 13.1.4*مكرراً*، عند إدخال التخصيص في القائمة، يبين المكتب الإدارات التي كان تخصيصها في خطة الإقليمين 1 و3 أساس الاتفاق .(WRC-23)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

ADD CHN/111A22A10/14#2099

30.1.4 عند إدراج تخصيص في القائمة المشار إليها في الفقرة 13.1.4*مكرراً ثانياً*، لن يؤخذ هذا التخصيص في الاعتبار عند تحديث الحالة المرجعية لتلك التخصيصات في خطة الإقليمين 1 و3 التي أبرم اتفاق بشأنها بموجب الفقرة 13.1.4*مكرراً*.(WRC‑23)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

ADD CHN/111A22A10/15#2100

31.1.4 إذا أُبلغ المكتب بأن تخصيصاً في القائمة لم يتقيد بالشروط المحددة في الفقرة 13.1.4*مكرراً*، يتشاور المكتب فوراً مع الإدارة المسؤولة عن هذا التخصيص ويطلب منها مراعاة الشروط المحددة في الفقرة 13.1.4*مكرراً*.(WRC-23)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

ADD CHN/111A22A10/16#2101

32.1.4 وإذا استمر التخصيص الوارد في القائمة في عدم التقيد بالشروط المحددة في الفقرة 13.1.4*مكرراً*، على الرغم من تطبيق الفقرة 31.1.4، يقوم المكتب على الفور بإعلام لجنة لوائح الراديو.(WRC-23)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

MOD CHN/111A22A10/17#2102

المـادة 5 (REV.WRC-23)

تنسيق تخصيصات التردد لمحطات الإرسال الأرضية ومحطات الاستقبال
الفضائية التي توفر وصلات التغذية في الخدمة الثابتة الساتلية
والتبليغ عن هذه التخصيصات وتفحصها وتدوينها
في السجل الأساسي الدولي للترددات[[9]](#footnote-9)21، [[10]](#footnote-10)22 (WRC-19)

ADD CHN/111A22A10/18#2103

10.1.5*مكرراً* عند استلام بطاقة تبليغ كاملة، يرسل المكتب على الفور رسالة فاكس إلى الإدارات التي تطبق الفقرة 13.1.4*مكرراً* فيما يخص بطاقة التبليغ هذه، إن وجدت. ويبلّغ هذا الفاكس الإدارات المعنية بالتبليغ بموجب الفقرة 1.1.5 عن بطاقة التبليغ هذه والتاريخ الذي يُعتزم فيه وضع تخصيص التردد في الخدمة، وفقاً للاتفاق بموجب الفقرة 13.1.4*مكرراً* (WRC-23)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

التذييـل 30B (REV.WRC-19)

الأحكام والخطة المصاحبة بشأن الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات الترددات
MHz 4 800-4 500 وMHz 7 025-6 725 وGHz 10,95-10,70
وGHz 11,45-11,20 وGHz 13,25-12,75

المـادة 6 (REV.WRC-19)

الإجراءات الخاصة بتحويل تعيين إلى تخصيص من أجل
استحداث نظام إضافي أو من أجل إدخال تعديل
في تخصيص وارد في القائمة[[11]](#footnote-11)1، [[12]](#footnote-12)2، [[13]](#footnote-13)2*مكرراً*(WRC‑19)

ADD CHN/111A22A10/19#2104

4.6*مكرراً* عندما يؤدي فحص كل تخصيص في بطاقة تبليغ استلمت بموجب الفقرة 1.6، إلى تحويل تعيين إلى تخصيص بموجب الفقرة 3.6 إلى نتيجة مؤاتية، يرسل المكتب على الفور رسالة فاكس إلى الإدارات التي طبقت بشأنها الفقرة 15.6*مكرراً ثالثاً* فيما يخص بطاقة التبليغ هذه. ويبلغ هذا الفاكس هذه الإدارات باستلام بطاقة التبليغ هذه بموجب الفقرة 1.6.(WRC-23)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

MOD CHN/111A22A10/20#2105

15.6 إذا لم يبلّغ المكتب بأي قرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال التذكير بموجب الفقرة 14.6 ويكون التحديد على النحو التالي:

*أ )* تحديد تعيين في الخطة، وفي هذه الحالة تعتبر الإدارة التي لم تفصح عن قرار أنها لا تعترض على التخصيص المقترح إلى أن تخطط هذه الإدارة لوضع التعيين الخاص بها في الخدمة في الخطة ويعتبر الاتفاق بموجب الفقرة 15.6مكرراً ثالثاً مبرماً بين الإدارة ذات التعيين المتأثر في الخطة والإدارة المبلِّغة عن التخصيص المقترح؛

*ب)* أو تحديد تخصيص، وفي هذه الحالة تعتبر الإدارة التي تفصح عن قرار أنها وافقت على التخصيص المقترح.     (WRC-23)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

ADD CHN/111A22A10/21#2016

15.6*مكرراً ثالثاً* عند إبرام اتفاق بموجب هذا الحكم مع الإدارة التي لديها تعيين متأثر في الخطة، تتعهد الإدارة المبلغة عن التخصيص المقترح بالتقيد بحدود كثافة تدفق القدرة المبينة في القسم 2.2 من الملحق 4 بالتذييل 30B (Rev.WRC-19) عند أي نقطة داخل الأراضي، تقع ضمن الكفاف البالغ dB 3– لمنطقة الحزمة المرتبطة بها التابعة لهذه الإدارة التي كان تعيينها أساس عدم الاتفاق في تاريخ وضع تخصيص التردد، الناشئ عن تحويل تعيين متأثر، في الخدمة على النحو المبلغ عنه بموجب الفقرة 10.8*مكرراً* أو في غضون 12 شهراً من تاريخ إرسال رسالة الفاكس المرسلة بموجب الفقرة 10.8*مكرراً*، أيهما أبعد.(WRC-23)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

ADD CHN/111A22A10/22#2107

15.6*مكرراً رابعاً* لدى إبرام اتفاقات بموجب الفقرة 15.6مكرراً ثالثاً، عند إدخال التخصيص في القائمة، يبين المكتب الإدارات التي كانت تعييناتها أساس الاتفاق.(WRC-23)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

ADD CHN/111A22A10/23#2108

27.6*مكرراً* عند إدراج تخصيص في القائمة المشار إليها في الفقرة 15.6*مكرراً رابعاً*، لن يؤخذ هذا التخصيص في الاعتبار عند تحديث الحالة المرجعية لتلك التعيينات التي أبرم اتفاق بشأنها بموجب الفقرة 15.6*مكرراً ثالثاً*.(WRC-23)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

ADD CHN/111A22A10/24#2019

29.6*مكرراً* إذا أُبلغ المكتب بأن تخصيصاً في القائمة لم يتقيد بالشروط المحددة في الفقرة 15.6*مكرراً ثالثاً*، يتشاور المكتب فوراً مع الإدارة المسؤولة عن هذا التخصيص ويطلب منها أن تحترم على الفور الشروط المحددة في الفقرة 15.6*مكرراً ثالثاً*.(WRC-23)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

ADD CHN/111A22A10/25#2110

29.6*مكرراً ثانياً* وإذا استمر التخصيص الوارد في القائمة في عدم التقيد بالشروط المحددة في الفقرة 15.6*مكرراً ثالثاً*، على الرغم من تطبيق الفقرة 29.6*مكرراً*، يقوم المكتب على الفور بإعلام لجنة لوائح الراديو.(WRC-23)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

المادة 8(WRC-15)

إجراء التبليغ عن التخصيصات ضمن النطاقات المخطط لها
في الخدمة الثابتة الساتلية وتدوين هذه التخصيصات
في السجل الأساسي[[14]](#footnote-14)11، [[15]](#footnote-15)12 (WRC-19)

ADD CHN/111A22A10/26#2111

10.8*مكرراً* عندما يؤدي الفحص بموجب الفقرة 9.8 إلى نتيجة مؤاتية، يرسل المكتب على الفور رسالة فاكس إلى الإدارات التي طبقت الفقرة 15.6*مكرراً ثالثاً* بموجب بطاقة التبليغ هذه، إن وجدت. ويبلغ هذا الفاكس الإدارات المعنية بالتبليغ بموجب الفقرة 1.8 عن بطاقة التبليغ والتاريخ الذي يُعتزم فيه وضع تخصيص التردد، الناشئ عن تحويل تعيين، وفقاً للاتفاق بموجب الفقرة 15.6*مكرراً رابعاً*، في الخدمة.(WRC-23)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H1C في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

NOC CHN/111A22A10/27#2144

التذييـل 30 (REV.WRC-19)\*

الأحكام بشأن جميع الخدمات والخطتان والقائمة المصاحبة لها1 بشأن الخدمة الإذاعية الساتلية في نطاقات الترددات GHz 12,2-11,7 (في الإقليم 3) وGHz 12,5-11,7
(في الإقليم 1) وGHz 12,7-12,2 (في الإقليم 2)(WRC-03)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H2A في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

NOC CHN/111A22A10/28#2145

التذييـل 30A (REV.WRC-19)\*

الأحكام والخطتان والقائمة1 المصاحبة لها التي تتعلق بوصلات التغذية
في الخدمة الإذاعية الساتلية (GHz 12,5-11,7 في الإقليم 1 وGHz 12,7-12,2
في الإقليم 2 وGHz 12,2-11,7 في الإقليم 3) في نطاقات التردد
GHz 14,8-14,52 وGHz 18,1-17,3 في الإقليمين 1 و3
وGHz 17,8-17,3 في الإقليم 2 (WRC-03)

الأسباب: يتماشى مع الأسلوب H2A في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. \* يجب أن تفهم العبارة "تخصيص تردد لمحطة فضائية"، حيثما وردت في هذا التذييل، على أنها إحالة إلى تخصيص تردد ما مصاحب لموقع مداري معيّن. انظر الملحق 7 أيضاً بشأن القيود المطبقة على المواقع المدارية.(WRC-2000)      [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 قائمة الاستخدامات الإضافية للإقليمين 1 و3 ملحقة بالسجل الأساسي الدولي للترددات (انظر القرار \*\***542 (WRC-2000)**)(WRC-03)

 \*\* *ملاحظة من الأمانة*: ألغي هذا القرار في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 (WRC-03).

*ملاحظة من الأمانة:* الإحالة إلى إحدى المواد مع رقمها مكتوباً بالأرقام الطباعية العادية غير السوداء تحيل إلى إحدى مواد هذا التذييل. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 تنطبق أحكام القرار **49 (Rev.WRC-15)**.(WRC-15)      [↑](#footnote-ref-3)
4. 18 إذا لم يتم استلام المدفوعات طبقاً لأحكام مقرر المجلس رقم 482، في صيغته المعدَّلة، بشأن استرداد تكاليف معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية، يلغي المكتب عملية النشر المحددة، في الفقرة 6.1.5 والمدخلات المقابلة في السجل الأساسي طبقاً للفقرات 2.2.5 أو 1.2.2.5 أو 2.2.2.5 أو 6.2.5، حسب الحالة، والمدخلات المقابلة المدرجة في الخطة اعتباراً من 3 يونيو 2000 أو في القائمة، حسب الحالة، بعد أن يُعلِم الإدارة المعنية. ويحيط المكتب جميع الإدارات علماً بذلك، ويرسِل تذكيراً إلى الإدارة المبلغة قبل شهرين على الأقل من تاريخ استحقاق الدفع وفقاً لمقرر المجلس رقم 482 المذكور أعلاه، ما لم يكن الدفع قد تم آنذاك. انظر أيضاً القرار **905 (WRC-07)**\*.(WRC-07)

 \* *ملاحظة من الأمانة:* ألغي هذا القرار في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012 (WRC-12). [↑](#footnote-ref-4)
5. \* يجب أن تفهم العبارة "تخصيص تردد لمحطة فضائية"، حيثما وردت في هذا التذييل، على أنها إحالة إلى تخصيص تردد ما مصاحب لموقع مداري معيّن.(WRC-03)      [↑](#footnote-ref-5)
6. 1 قائمة الاستخدامات الإضافية لوصلات التغذية في الإقليمين 1 و3 ملحقة بالسجل الأساسي للترددات (انظر القرار **\*\*542 (WRC‑2000)**).(WRC-03)

 \*\* *ملاحظة من الأمانة:* ألغي هذا القرار في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 (WRC-03). [↑](#footnote-ref-6)
7. 2 يحتجز استعمال النطاق GHz 14,8-14,5 للبلدان الواقعة خارج أوروبا.

*ملاحظة من الأمانة:* الإحالة إلى إحدى المواد مع رقمها مكتوباً بالأرقام الطباعية العادية غير السوداء تحيل إلى إحدى مواد هذا التذييل. [↑](#footnote-ref-7)
8. zz GRx هي القيمة النسبية لكسب هوائي الاستقبال للمحطة الفضائية للتعيين الوطني للإدارة التي تم التوصل معها إلى اتفاقات طبقاً للفقرة 13.1.4*مكرراً* باتجاه موقع المحطة الأرضية لوصلة التغذية للإدارة المبلغة.(WRC-23)         [↑](#footnote-ref-8)
9. 21 يجب تطبيق أحكام المادة **11** بعد أن يكون إجراء المادة **9** قد طبق على ما يرام، عند التبليغ عن ترددات مخصصة لمحطات إرسال أرضية تابعة لوصلات التغذية الواردة في خطة وصلات التغذية للإقليم 2 بعد 2 يونيو 2000 أو في قائمة وصلات التغذية، بعد أن تكون المادة 4 قد طبقت بنجاح.(WRC-03)      [↑](#footnote-ref-9)
10. 22 إذا لم يتم استلام المدفوعات طبقاً لأحكام مقرر المجلس رقم 482، في صيغته المعدَّلة، بشأن استرداد تكاليف معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية، يلغي المكتب عملية النشر المحددة، في الفقرة 10.1.5 والمدخلات المقابلة في السجل الأساسي طبقاً للفقرات 2.2.5 أو 1.2.2.5 أو 2.2.2.5 أو 6.2.5، حسب الحالة، والمداخل المقابلة المدرجة في الخطة اعتباراً من 3 يونيو 2000 أو في القائمة، حسب الحالة، بعد أن يُعلِم الإدارة المعنية. ويحيط المكتب جميع الإدارات علماً بذلك، ويرسِل تذكيراً إلى الإدارة المبلغة قبل شهرين على الأقل من تاريخ استحقاق الدفع وفقاً لمقرر المجلس 482 المذكور أعلاه، ما لم يكن الدفع قد تم آنذاك.(WRC-19)      [↑](#footnote-ref-10)
11. 1 إذا لم يتم استلام المدفوعات طبقاً لأحكام مقرر المجلس 482، في صيغته المعدلة، بشأن استرداد تكاليف معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية، يلغي المكتب عملية النشر المحددة في الفقرة 7.6 و/أو الفقرة 23.6 والمدخلات المقابلة في القائمة بموجب الفقرة 23.6 و/أو الفقرة 25.6، حسب الحالة، ويعيد تسجيل أي تعيينات في الخطة بعد أن يعلم الإدارة المعنية. ويحيط المكتب جميع الإدارات علماً بذلك الإجراء وبأن لا داعي لأن يأخذ المكتب والإدارات الأخرى في الحسبان الشبكة المحددة في النشرة المعنية. ويرسل المكتب تذكيراً إلى الإدارة المبلغة قبل شهرين على الأقل من تاريخ استحقاق الدفع وفقاً لمقرر المجلس 482 المذكور أعلاه، ما لم يكن الدفع قد تم آنذاك. انظر أيضاً القرار **905 (WRC‑07)**\***.**

 \* *ملاحظة من الأمانة:* ألغي هذا القرار في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012 (WRC-12). [↑](#footnote-ref-11)
12. 2 تنطبق أحكام القرار **49 (Rev.WRC-15)**.(WRC‑15)      . [↑](#footnote-ref-12)
13. 2*مكرراً* ينطبق القرار **170 (WRC‑19).**(WRC-19)      [↑](#footnote-ref-13)
14. 11 إذا لم تستلم المدفوعات عملاً بأحكام مقرر المجلس 482، في صيغته المعدلة، بشأن استرداد تكاليف معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية، يلغي المكتب عملية النشر المحددة في الفقرتين 5.8 و12.8 والمداخل المقابلة في السجل الأساسي بموجب الفقرة 11.8 أو 16.8*مكرراً*، حسب الاقتضاء، بعد أن يُعلِم الإدارة المعنية. ويُعلِم المكتب جميع الإدارات بهذا الإجراء وبأن أي بطاقة تبليغ يعاد تقديمها تعتبر بطاقة تبليغ جديدة. ويرسل المكتب تذكيراً إلى الإدارة المبلّغة قبل شهرين على الأقل من تاريخ استحقاق الدفع وفقاً لمقرر المجلس 482 المذكور أعلاه، ما لم تكن المبالغ المستحقة قد سددت.(WRC‑19)      [↑](#footnote-ref-14)
15. 12 تنطبق أحكام القرار **49** **(Rev.WRC-15)**.(WRC-15)     . [↑](#footnote-ref-15)