|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-23) Dubaï, 20 novembre – 15 décembre 2023** | |  |
|  | |  | |
|  | |  | |
| **SÉANCE PLÉNIÈRE** | | **Addendum 1 au Document 111(Add.25)-F** | |
|  | | **30 octobre 2023** | |
|  | | **Original: chinois** | |
|  | | | |
| Chine (République populaire de) | | | |
| PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE | | | |
|  | | | |
| Point 9.2 de l'ordre du jour | | | |

9 examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications, conformément à l'article 7 de la Convention de l'UIT:

9.2 sur les difficultés rencontrées ou les incohérences constatées dans l'application du Règlement des radiocommunications[[1]](#footnote-1)1; et

**Élaboration du Règlement des radiocommunications (édition de 2020)**

**Chapitre 2.2 – Erreurs, incohérences et dispositions obsolètes**

Introduction

Les erreurs, incohérences et dispositions obsolètes du Règlement des radiocommunications (édition de 2020) étant rassemblées et examinées dans la Partie 2 du rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications ([Document 4 Add.2](https://www.itu.int/md/R23-WRC23-C-0004/fr)), les vues et propositions de la Chine concernant un certain nombre de points sont résumées dans le présent document, en particulier les incohérences décrites au chapitre 2.2.2 (Incohérences et dispositions manquant de clarté).

Propositions

L'Administration de la Chine a l'honneur de présenter ses vues et ses propositions concernant les numéros **5.369**, **5.429** et **5.429F**, afin qu'ils soient examinés plus avant au cours de la Conférence.

CHN/111A25A1/1

### 2.2.2 Incohérences et dispositions manquant de clarté

tableau 2

Incohérences relevées dans le RR et dispositions manquant de clarté

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Langue | Page | Nature de l'incohérence | Mesure corrective possible |
|  |  | Volume, page | ARTICLES/APPENDICE | ARTICLES/APPENDICE |
|  |  | Volume 1 | Article 5 | Article 5 |
| 25 | Toutes | 106 (RR5-72) | Le renvoi **5.369** apparaît sur les dernières lignes du Tableau pour les bandes de fréquences 1 610‑1 610,6 MHz; 1 610,6‑1 613,8 MHz; 1 613,8-1 621,35 MHz et 1 621,35‑1 626,5 MHz en Région 3, ce qui signifie qu'il s'applique à plus d'un service dans ces parties du Tableau. Or, il ne s'applique qu'au service de radiorepérage par satellite (Terre vers espace). | Déplacer la référence au numéro **5.369** dans le Tableau pour les bandes de fréquences 1 610‑1 610,6 MHz; 1 610,6-1 613,8 MHz; 1 613,8‑1 621,35 MHz et 1 621,35-1 626,5 MHz en Région 3 vers les lignes contenant l'attribution faite à titre secondaire au service de radiorepérage par satellite (Terre vers espace). |

**Point de vue et propositions:** Nous appuyons les révisions proposées par le Directeur du BR. En outre, nous proposons de diviser le numéro **5.369** en deux renvois: un renvoi *attribution additionnelle* pour les pays de la Région 1 et un autre renvoi *catégorie de service différente* pour les pays de la Région 3.

**Motifs:** Dans la Région 1, aucune attribution n'est faite au service de radiorepérage par satellite (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 1 610-1 626,5 MHz dans le Tableau; par conséquent, le numéro **5.369** pour la Région 1 devrait être une *attribution additionnelle*. Dans la Région 3, le Tableau comprend une attribution à titre secondaire au service de radiorepérage par satellite (Terre vers espace); par conséquent, le numéro **5.369** pour la Région 3 devrait être une *catégorie de service différente*.

CHN/111A25A1/2

### 2.2.2 Incohérences et dispositions manquant de clarté

tableau 2

Incohérences relevées dans le RR et dispositions manquant de clarté

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Langue | Page | Nature de l'incohérence | Mesure corrective possible |
|  |  | Volume, page | ARTICLES/APPENDICE | ARTICLES/APPENDICE |
|  |  | Volume 1 | Article 5 | Article 5 |
| 28 | Toutes | 122 (RR5-88) | Le renvoi **5.429F** porte sur l'identification de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz pour les IMT au Lao (R.d.p.), aux Philippines et au Viet Nam en Région 3, alors que cette bande de fréquences n'est pas attribuée au service mobile dans ces pays. | Ces trois Administrations souhaiteront peut-être faire supprimer le nom de leur pays du numéro **5.429F** ou demander à bénéficier elles aussi de l'attribution faite au service mobile pour certains pays de la Région 3 au titre du numéro **5.429** ou **5.429E**. |

**Point de vue et propositions:** Cette question concerne l'ajout ou la suppression de noms de pays dans les renvois. Il est préférable qu'elle soit examinée au titre du point 8 de l'ordre du jour.

**Motifs:** Aux termes de la Résolution **26 (Rév.CMR-19)**, le point 8 de l'ordre du jour permet d'examiner les propositions des administrations concernant la suppression des noms de pays dans les renvois.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 1 Ce point de l'ordre du jour ne concerne que le rapport du Directeur sur les difficultés rencontrées ou les incohérences constatées dans l'application du Règlement des radiocommunications et les observations formulées par les administrations. Les administrations sont invitées à informer le Directeur du Bureau des radiocommunications de toute difficulté rencontrée ou de toute incohérence constatée dans l'application du Règlement des radiocommunications. [↑](#footnote-ref-1)