|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A close up of a sign  Description automatically generated | **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-23)Дубай, 20 ноября – 15 декабря 2023 года** |  |
|  |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Документ 143-R** |
|  | **30 октября 2023 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  |
| Германия (Федеративная Республика) |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ |
|  |
| Пункт 1.11 повестки дня |

1.11в соответствии с Резолюцией **361 (Пересм. ВКР‑19),** рассмотреть возможные регламентарные меры для поддержки модернизации Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ) и внедрения электронной навигации;

Предложения

СТАТЬЯ 32

Эксплуатационные процедуры для передачи сообщений бедствия
в Глобальной морской системе для случаев бедствия
и обеспечения безопасности (ГМСББ)      (ВКР-07)

Раздел I – Общие положения

MOD D/143/1

32.1 § 1 Связь в случае бедствия основана на использовании наземной радиосвязи в полосах СЧ, ВЧ и ОВЧ, а также на применении средств спутниковой связи. Связь в случае бедствия имеет абсолютный приоритет перед всеми другими передачами. Применяются следующие термины:

*a)* Сигнал тревоги в случае бедствия представляет собой цифровой избирательный вызов, применяющий формат вызова в случае бедствия в полосах частот, используемых для наземной радиосвязи, или формат сообщения о бедствии в случае, когда он ретранслируется через космические станции.

*b)* Вызов в случае бедствия представляет собой первоначальную голосовую процедуру.

*c)* Сообщение о бедствии представляет собой последующую голосовую процедуру.

*d)* Ретранслируемый сигнал тревоги в случае бедствия представляет собой цифровой избирательный вызов (ЦИВ), передаваемый от имени другой станции.

*e)* Ретранслируемый вызов в случае бедствия представляет собой первоначальную голосовую процедуру, осуществляемую станцией, которая не терпит бедствие.     (ВКР-23)

**Основания**: Узкополосная буквопечатающая (УПБП) телеграфия больше не используется для связи в случае бедствия в рамках ГМСББ. Изложенный в Отчете ПСК Метод А по выполнению пункта 1.11 повестки дня в части Вопроса А содержит ряд аналогичных предложений по исключению УПБП, но п. **32.1** Регламента радиосвязи еще не рассматривался.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_