|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A picture containing text, clipart  Description automatically generated | المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23)**دبي، 20 نوفمبر – 15 ديسمبر 2023** |  |
|  |  |
|  |  |
| **الجلسة العامة** | **الإضافة 23للوثيقة 157-A** |
|  | **30 أكتوبر 2023** |
|  | **الأصل: بالإنكليزية** |
|  |
| جمهورية الهند |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |
|  |
| بند جدول الأعمال 8 |

8 النظر في طلبات الإدارات التي ترغب في حذف الحواشي الخاصة ببلدانها أو حذف أسماء بلدانها من الحواشي إذا لم تَعد مطلوبة، مع مراعاة القرار **26 (Rev.WRC‑19)**، واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها؛

مقدمة

سمحت المؤتمرات العالمية السابقة للاتصالات الراديوية للبلدان بإضافة أسمائها إلى الحواشي بشرط ألا يكون هناك أي اعتراض من البلدان المجاورة جغرافياً للبلد الذي يرغب في أن يُضاف اسمه إلى حاشية معينة.

ومع مراعاة ذلك، ونظراً للحاجة إلى تنسيق نطاقات التردد التي تتيح نشر الأنظمة التي تسهم في زيادة مستوى التوصيلية وتوفير النطاق العريض المتنقل، ترى الهند أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 هو فرصة سانحة لإضافة اسمها، في إطار البند 8 من جدول الأعمال، إلى حواشي محددة حيث ترى أن ذلك ضروري لتتمكن من تحقيق أهدافها فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للاتصالات وتجنب التأخير في خططها للنشر المستقبلي لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT).

وستُجنِّب موافقة المؤتمر على هذا الطلب تأخيراً في نشر الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) في النطاقات التي تقل عن GHz 1، لمدة أربع سنوات على الأقل، والتي تشكل فترة عقد المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية.

المقترح

إضافة اسم الهند إلى الحاشية رقم 296A.5 للمادة 5 من لوائح الراديو المرتيطة بنطاق التردد MHz 698-610 بحيث تستوفى شروط نشر الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) وتتمكن الهند من الاستفادة من وفورات الحجم في النظام الإيكولوجي المتطور جداً والمضي قدماً في النشر استناداً إلى تخطيطها وضمان كفاءة استخدام الطيف الراديوي وتطوير بنيتها الأساسية للاتصالات، والتركيز بشكل خاص على التوصيلية الرقمية للمناطق الريفية والنائية.

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

MOD IND/157A23/1

296A.5 يحدد نطاق التردد MHz 698‑470 أو أجزاء منه في ميكرونيزيا وجزر سليمان وتوفالو وفانواتو، ونطاق التردد MHz 698‑610 أو أجزاء منه في بنغلاديش والهند وملديف ونيوزيلندا، لاستعمالات الإدارات التي ترغب في تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، انظر القرار **224 (Rev.WRC‑19)**. ولا يحول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاقي التردد هذين أي تطبيق للخدمات الموزع لها النطاقان، ولا يحدد أولوية في لوائح الراديو. ويجب ألا يُستعمل توزيع الخدمة المتنقلة في نطاق التردد لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية إلا بعد الحصول على الموافقة بموجب الرقم **21.9** ويجب ألا يسبب هذا التوزيع تداخلاً ضاراً بالخدمات الإذاعية للبلدان المجاورة وألا يطالب بالحماية منها. ويطبَّق الرقمان **43.5** و**43A.5**.(WRC-23)

الأسباب: بالنظر إلى الاتجاهات التكنولوجية في نطاق التردد الذي تتناوله هذه الحاشية، والحاجة إلى زيادة مقدار الطيف المحدد للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) في أراضي الهند وتنسيق نطاقات التردد لنشر النطاق العريض المتنقل، تعتبر إدارة الهند أن هذا المؤتمر فرصة سانحة لإدراج اسمها في الحاشية أعلاه؛ وسيسهم ذلك في التخطيط لاستخدام نطاقات التردد التي تقل عن GHz 1 على أراضي الهند وتنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) في الوقت المناسب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ