|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-23)Dubaï, 20 novembre - 15 décembre 2023** |  |
|  |  |
|  |  |
| **SÉANCE PLÉNIÈRE** | **Document 172-F** |
|  | **30 octobre 2023** |
|  | **Original: russe** |
|  |
| Ouzbékistan (République d') |
| PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFéRENCE |
|  |
| Point 9.2 de l'ordre du jour |

9 examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications, conformément à l'article 7 de la Convention de l'UIT:

9.2 sur les difficultés rencontrées ou les incohérences constatées dans l'application du Règlement des radiocommunications[[1]](#footnote-1)1; et

Introduction

Après avoir examiné l'édition de 2020 du Règlement des radiocommunications, l'Administration de la République d'Ouzbékistan a constaté un certain nombre d'inexactitudes, de problèmes et d'erreurs dans les versions anglaise et russe des textes, entre autres.

Les propositions ci-après contiennent des renseignements détaillés sur les modifications rédactionnelles qu'il est proposé d'apporter à l'Article **5** du Règlement des radiocommunications de 2020, en vue de leur examen par la Conférence au titre du point 9.2 de l'ordre du jour de la CMR‑23.

Propositions

ARTICLE 5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)

MOD UZB/172/1

40-47,5 GHz

|  |
| --- |
| Attribution aux services |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| ... |
| 42,5-43,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.550B RADIOASTRONOMIE 5.149 5.547 5.551H 5.551I |
| **...** |

**Motifs:** Des renseignements ont été ajoutés pour tenir pleinement compte des conditions énoncées dans les renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences. À cet égard, il est proposé de compléter le texte du Tableau relatif à la bande de fréquences 42,5-43,5 GHz, en indiquant les numéros **5.551H** et **5.551I**, qui contiennent les conditions applicables à l'utilisation du SFS et du SRS vis-à-vis du service de radioastronomie dans la même bande de fréquences. Toutes les versions linguistiques sont concernées.

MOD UZB/172/2

1 660-1 710 MHz

|  |
| --- |
| Attribution aux services |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| ... | ... |
| 1 690-1 700AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIEMÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)FixeMobile sauf mobile aéronautique | 1 690-1 700 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) |
| 5.289 5.341 5.382 |  5.289 5.341 5.381 5.382 |
| ... |  ... |

**Motifs:** Dans le Règlement des radiocommunications, en particulier la partie du Tableau relative à la bande de fréquences 1 690-1 700 MHz dans les Régions 2 et 3, il manque une référence au numéro **5.382**, qui fait état d'une «catégorie de service différente» pour un pays de la Région 3.

Compte tenu du numéro **5.33** du RR, il est proposé de compléter la partie du Tableau relative aux attributions dans la bande de fréquences 1 690-1 700 MHz en Régions 2 et 3, en indiquant le numéro **5.382**. Toutes les versions linguistiques sont concernées.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 1 Ce sous-point de l'ordre du jour ne concerne que le rapport du Directeur sur les difficultés rencontrées ou les incohérences constatées dans l'application du Règlement des radiocommunications et les observations formulées par les administrations. [↑](#footnote-ref-1)