|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A close up of a sign  Description automatically generated | **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-23) Дубай, 20 ноября – 15 декабря 2023 года** | |  |
|  | |  | |
|  | |  | |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | | **Документ 172-R** | |
|  | | **30 октября 2023 года** | |
|  | | **Оригинал: русский** | |
|  | | | |
| Узбекистан (Республика) | | | |
| Предложения для работы конференции | | | |
|  | | | |
| Пункт 9.2 повестки дня | | | |

9 рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи в соответствии со Статьей 7 Конвенции МСЭ;

9.2 о наличии любых трудностей или противоречий, встречающихся при применении Регламента радиосвязи[[1]](#footnote-1)1; а также

Введение

При рассмотрении версии Регламента радиосвязи 2020 года издания администрация Республики Узбекистан обратила внимание на неточности, трудности и ошибки, в том числе в текстах английской и русской версий.

В следующих предложениях содержится подробная информация о предлагаемых редакционных изменениях Статьи **5** Регламента радиосвязи 2020 года издания для рассмотрения на Конференции в рамках пункта 9.2 повестки дня ВКР-23.

Предложения

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV – Таблица распределения частот  
(См. п. 2.1)

MOD UZB/172/1

40–47,5 ГГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Распределение по службам | | |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| ... | ... | |
| 42,5–43,5 | ФИКСИРОВАННАЯ  ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.552  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.550B  РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ  5.149 5.547 5.551Н 5.551I | |
| ... | ... | |

**Основания**: Дополнение данными с целью полного отражения условий примечаний в Таблице распределения частот. В связи с этим, предлагается дополнить текст Таблицы по полосе частот 42,5−43,5 ГГц примечаниями **5.551Н** и **5.551I**, в которых приведены условия использования ФСС и РСС в отношении радиоастрономической службы в этой полосе. Относится к версиям на всех языках.

MOD UZB/172/2

1660–1710 МГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Распределение по службам | | |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| ... | ... | |
| 1 690–1 700  ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ  МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  Фиксированная  Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 1 690–1 700  ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ  МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | |
| 5.289 5.341 5.382 | 5.289 5.341 5.381 5.382 | |
| ... | | ... |

**Основания**: В Таблице Регламента радиосвязи в полосе частот 1690−1700 МГц для Районов 2 и 3 отсутствует ссылка на примечание **5.382**, в котором содержится *Другая категория службы* для одной страны Района 3.  
  
Принимая во внимание п. **5.33** РР, предлагается в Таблице распределение полосы частот 1690−1700 МГц для Районов 2 и 3 дополнить примечанием **5.382**. Относится к версиям на всех языках.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 1 Данный подпункт повестки дня строго ограничен Отчетом Директора о наличии любых трудностей или противоречий, встречающихся при применении Регламента радиосвязи, и замечаниями администраций. Администрациям предлагается информировать Директора Бюро радиосвязи о наличии любых трудностей или противоречий, встречающихся при применении Регламента радиосвязи. [↑](#footnote-ref-1)