|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A close up of a sign  Description automatically generated | **Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-23)Dubái, 20 de noviembre - 15 de diciembre de 2023** |  |
|  |  |
|  |  |
| SESIÓN PLENARIA | **Documento 172-S** |
|  | **30 de octubre de 2023** |
|  | **Original: ruso** |
|  |
| Uzbekistán (República de) |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |
|  |
| Punto 9.2 del orden del día |

9 examinar y aprobar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, de conformidad con el Artículo 7 del Convenio de la UIT:

9.2 sobre las dificultades o incoherencias observadas en la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones;[[1]](#footnote-1)1 y

Introducción

Al examinar la versión del Reglamento de Radiocomunicaciones publicada en 2020, la Administración de la República de Uzbekistán observó una serie de imprecisiones, dificultades y errores en las versiones inglesa y rusa de los textos, entre otros.

Las propuestas que figuran a continuación proporcionan información detallada sobre los cambios de redacción propuestos para el Artículo 5 de la versión 2020 del Reglamento de Radiocomunicaciones que se examinarán en la Conferencia en relación con el punto 9.2 del orden del día de la CMR 23.

Propuestas

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(Véase el número 2.1)

MOD UZB/172/1

40-47,5 GHz

| Atribución a los servicios |
| --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| **…** |
| 42,5-43,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.550B RADIOASTRONOMÍA 5.149 5.547 5.551H 5.551I |
| … |

**Motivos:** Información añadida para plasmar íntegramente las condiciones en las notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. A este respecto, se propone completar el texto del Cuadro para la banda de frecuencias 42,5-43,5 GHz con los números **5.551Н** y **5.551I** en los que figuran las condiciones de utilización por el SFS y el SRS con respecto al servicio de radioastronomía en la misma banda. Afecta a todas las versiones lingüísticas.

MOD UZB/172/2

1 660-1 710 MHz

|  |
| --- |
| Atribución a los servicios |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| … |
| 1 690-1 700AYUDAS A LA METEOROLOGÍAMETEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)FijoMóvil salvo móvil aeronáutico | 1 690-1 700 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
| 5.289 5.341 5.382 |  5.289 5.341 5.381 5.382 |
| ... |  ... |

**Motivos:** En el Reglamento de Radiocomunicaciones, en la sección del Cuadro correspondiente a la banda de frecuencias 1 690-1 700 MHz para las Regiones 2 y 3 falta una referencia al número **5.382**, que menciona una *categoría de servicio diferente* para un país de la Región 3.

Habida cuenta del número **5.33** del RR, se propone completar la sección del Cuadro correspondiente a las atribuciones en la banda de frecuencias 1 690-1 700 MHz en las Regiones 2 y 3 mediante la adición del número **5.382**. Afecta a todas las versiones lingüísticas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 1 Este punto del orden del día se limita estrictamente al Informe del Director, en relación con las dificultades o incoherencias observadas en la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones y las observaciones de las administraciones. [↑](#footnote-ref-1)